|  |  |
| --- | --- |
| Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Warszawa, dnia 23.06.2021 r. |
| Plac Trzech Krzyży 3/5 |  |
| 00-507 Warszawa |  |

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczące sprzedaży i dostarczenia 100 sztuk monitorów.

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Miejsce dostawy:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 100 sztuk monitorów o parametrach technicznych wyspecyfikowanych w rozdziale III.

Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, przeznaczony do sprzedaży na rynku europejskim (zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.)) i z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami) oraz objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją w Polsce.

**III. WYMAGANIA**

Monitor powinien spełniać następujące wymagania

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 23” – maksimum 25”. |
| Rozmiar plamki | Maksymalna 0,28 mm. |
| Jasność | Minimum 300 cd/m2. |
| Kontrast | Minimum 1000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Minimum 176/176 stopni. |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms (Gray to Gray). |
| Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080. |
| Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa. |
| Dodatkowe wyposażenie | 1. Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m.
2. Kabel sygnałowy DVI-D o długości minimum 1,8 m oraz kabel DisplayPort o długości minimum 1,8m oraz kabel HDMI o długości minimum 1,8m
 |
| Złącza | 1 x DVI, 1 x złącze Display Port , 1 x złącze HDMI  |
| Dźwięk | Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników). |
| Funkcje dodatkowe | 1. Wbudowane minimum 2 porty USB typ A,
2. Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm.
3. Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył
4. Możliwość obracania ekranu (PIVOT)
5. Wbudowany zasilacz
 |
| Standardy i certyfikaty | 1. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna
2. Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważny
 |
| Warunki gwarancji  | 1. Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora.
2. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,
3. Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji. |

**IV. GWARANCJA**

**V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od daty zawarcia umowy.

**VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy przesłać **do dnia 29.06.2021 r. do godziny 16:00** za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: ofertyIT@mrpit.gov.pl
2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie terminu związania ofertą, nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych.
3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

**VI. OCENA OFERT**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

**VII. FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa (należy wpisać model zaoferowanego urządzenia)  | Cena netto za szt.  | Ilość/sztuki  | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Monitor ………………………………. |  | 100 |  |
| 2 | Razem: |  |

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN - cyfrowo i słownie, wraz z należytym podatkiem VAT – jeżeli występuje.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
6. Niniejsze ogłoszenie rozeznania rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych.