Garwolin, dnia 11.01.2024 r.

HK.9027.1.8.2024

**Wójt Gminy Sobolew**

**ul. Rynek 1**

**08-460 Sobolew**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Sobolew**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.)
* § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.153.2023 z dnia 29.12.2023 r.; HK.9027.1.152.2023 z dnia 29.12.2023 r.; HK.9027.1.151.2023 z dnia 29.12.2023 r;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2023 w gminie Sobolew**

**zaopatrywanych w wodę z wodociągów publicznych: Grabniak o produkcji**

**do 100 m3/dobę, Gończyce o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Sobolew o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, zarządzanych przez Urząd Gminy Sobolew.**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 5 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Grabniak nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

W 10 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Sobolew, w 2 próbkach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk, 2 jtk, przy normie 0 jtk. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

W 10 próbkach wody z wodociągu Gończyce nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Badania na ww. wodociągach wykonywane były w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Sobolew, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Grabniak produkował średnio w 2023 r. 81m3wody/dobę, zaopatrując w nią 960 mieszkańców, wodociąg Gończyce - 380m3wody/dobę zaopatrując w nią 4640 mieszkańców oraz wodociąg Sobolew – 650m3 wody/dobę zaopatrując w nią 4670 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Sobolew i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągach.

Wobec powyższego  **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Sobolew** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują

1. Adresat;

2. Aa.