**Załącznik nr 1 do swz**

**Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla samochodu operacyjnego.**

| **lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO**  | **UWAGI** **Zamawiającego** | **OFERTA Wykonawcy\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | 4 |
| **1.** | **SILNIK** |  |  |
| 1.1 | Moc min. 142 kW, pojemność silnika min. 1898 cm3. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany. | **moc min. 142 kW** **Należy podać markę i model pojazdu oraz moc silnika** |  |
| **2.** | **PRZNOSZENIE NAPĘDU** |  |  |
| 2.1 | Napęd 4x4. |  |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna – min. 6 biegowa + bieg wsteczny. Nie dopuszcza się przekładni bezstopniowych. | **Należy podać rodzaj oferowanej skrzyni biegów; parametr punktowany w kryterium oceny ofert** |  |
| **3.** | **UKŁAD HAMULCOWY** |  |  |
| 3.1 | Oś przednia – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.2 | Oś tylna – hamulce tarczowe |  |  |
| 3.3 | Układy zwiększające bezpieczeństwo: ABS i ESP (lub równoważne) |  |  |
| **4.** | **UKŁAD KIEROWNICZY** |  |  |
| 4.1 | Układ ze wspomaganiem kierownicy |  |  |
| 4.2 | Regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierownicy |  |  |
| **5.** | **NADWOZIE** |  |  |
| 5.1 | Nadwozie typu **SUV** o wymiarach :- długość całkowita min. 4650 mm,- rozstaw osi min. 2700 mm,- pojemność bagażnika min. 600 l wg normy VDA lub równoważnej. | **co najmniej 4850 mm,****bagażnik min. 600 l; należy podać oferowana pojemność bagażnika** |  |
| 5.2 | Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) | max. 3500 kg |  |
| 5.3 | Samochód fabrycznie nowy (niezarejestrowany) | Rok produkcji – nie starszy niż 2022 (w tym opony) |  |
| 5.4 | Przystosowany fabrycznie do przewozu co najmniej 5 osób. Fotele (kanapa) wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera. |  |  |
| 5.5 | Nadwozie przeszklone w części pasażerskiej. |  |  |
| 5.6 | Kolor nadwozia: czerwony RAL 3000 (lub najbardziej zbliżony) lub biały. |  |  |
| 5.7 | Tapicerka foteli w kolorze czarnym |  |  |
| 5.8 | Samochód wyposażony co najmniej w :* klimatyzację automatyczna min. dwustrefowa,
* poduszki powietrzne centralne dla kierowcy i pasażera,
* napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z przodu,
* kurtyny powietrzne,
* poduszki powietrznie chroniące pasażerów tylnej kanapy,
* funkcja monitorowania martwego pola
* centralny zamek z tzw. systemem bezkluczykowym.
* szyba przednia podgrzewana
* kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z funkcją obsługi min. radia i telefonu.
* fabryczny system głośnomówiący z bluetooth,
* lusterka boczne sterowane elektrycznie,
* obudowy lusterek w kolorze nadwozia,
* szyby w drzwiach przednich i tylnych elektrycznie sterowane,
* wskaźnik temperatury zewnętrznej,
* fabryczna nawigacja satelitarna z aktualnym kompletem map Polski i europy,
* radio przystosowane do cyfrowego odbioru programów radiowych z min. 6 głośnikami,
* aktywny tempomat,
* czujniki parkowania przód i tył.
* kamera cofania
* gniazdo 12V w bagażniku
* wykładzina podłogowa ciemna
* przyciemnione szyby od słupka B,
* osłona silnika i skrzyni biegów.
* relingi dachowe
 |  |  |
| **6.** | **DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| 6.1 | Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
| 6.2 | Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |  |  |

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

**Uwaga:**

**\* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” i załącza wypełniony załącznik nr 1 swz do oferty.**

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

**Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.**