Dąbrówka Leśna, 14.06.2022 r.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1

64-600 Oborniki

Nr zamówienia: SA.270.3.2022

**MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg leśnych poprzez wzmocnienie nawierzchni kruszywem w Nadleśnictwie Oborniki”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; dalej: „PZP”), Zamawiający dokonuje modyfikacji treść SWZ w zakresie wymagań dotyczących potencjału technicznego, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz treści Załącznika nr 2 do SWZ – STWiOR, tj.:

1. Punkt 5.6.4.2 SWZ:

o treści:

„Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) co najmniej 1 szt. mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposażoną w urządzenia dozujące wodę;

b) co najmniej 1 szt. równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki;

c) co najmniej 1 szt. walca ogumowanego;

d) co najmniej 1 szt. walca stalowego wibracyjnego lub statecznego do zagęszczania;

e) co najmniej 1 szt. rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

**a) co najmniej 1 szt.** **beczki asenizacyjnej (do dozowania wody przy zagęszczaniu nawierzchni)**;

b) co najmniej 1 szt. równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki;

c) co najmniej 1 szt. walca ogumowanego;

d) co najmniej 1 szt. walca stalowego wibracyjnego lub statecznego do zagęszczania;

e) co najmniej 1 szt. rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej”.

1. Punkt 8.1 SWZ:

o treści:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21 lipca 2022 roku.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 lipca 2022 roku.”**

1. Punkt 10.1 SWZ:

o treści:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 22 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 29 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.”**

1. Punkt 10.2 SWZ:

o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2022 roku roku o godz. 11.00”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 czerwca 2022 roku roku o godz. 11.00”.**

5. Załącznik nr 2 do SWZ – STWiOR, w części D 05.02.01 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE – NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA, w punkcie 3 SPRZĘT:

o treści:

„Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

**- beczki asenizacyjnej (do dozowania wody przy zagęszczaniu nawierzchni),**

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne.”

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.**

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik