Opis przedmiotu zamówienia

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i stałej opieki serwisowej,

polegającej na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych raz w roku w okresie czerwiec-wrzesień i usuwaniu bieżących awarii dwóch urządzenia do rentgenowskiej kontroli bagażu typu AutoClear 5333 zlokalizowanych w budynkach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przegląd wraz z pomiarem dozymetrycznym urządzeń do rentgenowskiej kontroli bagażu typu AutoClear 5333 obejmuje w szczególności:

1. Test zewnętrznej dawki promieniowania

2. Kontrola ustawienia, oznakowanie

3. Stan ogólny, czystość urządzenia

4. Czystość barier świetlnych

5. Kontrola elementów sterujących

6. Kontrola kabli zabezpieczających masę

7. Kontrola napięcia zasilania

8. Czystość filtra wentylacji

9. Kontrola sterowania silnikiem

10. Kontrola pasów transmisji

11. Kontrola ruchu podnoszenia

12. Kontrola silników

13. Kontrola smarowania łańcuchów prowadzących

14. Kontrola ustawienia konwertera

15. Kontrola centralnych odchyleń pasów przekazujących

16. Kontrola barier świetlnych

17. Kontrola wyłącznika bezpieczeństwa

18. Kontrola zamka

19. Kontrola lampy kontrolującej prąd

20. Kontrola drzwi obwodu bezpieczeństwa

21. Kontrola wentylacji

22. Test systemu oprogramowania

23. Kontrola ustawień adresu dekodera

24. Kontrola generatora sterującego

25. Kontrola wiązki rentgenu

26. Kontrola sygnału linii i detektora modułów

27. Kontrola ustawienia monitora/programowanie

28. Czystość napędu

29. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych

30. Raport diagnostyk

31. Określenie warunków ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

III. Usługa będzie przeprowadzana cyklicznie poprzez świadczenia:

a) okresowych przeglądów technicznych prześwietlarki RTG– jeden raz w roku,

b) badania dozymetryczne środowiska pracy – jeden raz w roku,

c) reakcje na zgłoszenia serwisowe zgłoszenia za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Reakcji (przybycie serwisanta) na zgłoszenia awarii wynikłych z wadliwej pracy urządzeń w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę, nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia pod warunkiem, że zgłoszenie nastąpiło w godzinach od 8 - 16 w dni robocze. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później niż o godz. 16 lub w dzień wolny od pracy, wówczas reakcja na zgłoszenie usterki i przystąpienia do usunięcia awarii realizowana będzie w czasie do 24 godzin licząc od godziny 08:00 pierwszego dnia roboczego, z pominięciem dni wolny od pracy.

d) Sprawdzenia prawidłowości pracy urządzeń, w stosunku do obowiązujących przepisów

stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące - przy każdej wizycie

serwisu potwierdzonego protokołem pomiarów dozymetrycznych testu bezpieczeństwa

w środowisku pracy.

IV. Zamawiający zakłada zawarcie umowy na ww. usługi na okres 24 miesięcy.

V. W przypadku wykonania czynności wykraczających poza zakres Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wymiany urządzeń, bądź podzespołów Wykonawca wykona te czynności na odrębne zlecenie.