**Załącznik nr 2**

**DOTYCZY: ZP.** ZP.2721.6.2021

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE** | **PARAMETRY OFEROWANE** | **UWAGI** |
| Do miareczkowania cieczy wodnych między innymi światłoczułych (tj.: KMnO4) |  |  |
| Deklaracja zgodności z wymaganiami technicznymi normy EN ISO 8655-3 |  |  |
| Duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy |  |  |
| Rozdzielczość: 0,001 ml |  |  |
| Dokładność A [%]:  dla 25 ml ≤ ± 0,07 %  dla 12,5 ml ≤ ± 0,14 %  dla 2,5 ml ≤ ± 0,70 % |  |  |
| Współczynnik wariancji CV [%]:  dla 25 ml ≤ ± 0,03 %  dla 12,5 ml ≤ ± 0,05 %  dla 2,5 ml ≤ ± 0,25 % |  |  |
| Bez przełączania pomiędzy  napełnianiem i miareczkowaniem |  |  |
| Miareczkowanie kropla po kropli |  |  |
| Przycisk przerwy umożliwiajęcy zatrzymanie miareczkowania |  |  |
| Zapewnienie stałego zasilania np.: baterie (nie akumulatorki) |  |  |
| Teleskopowa rurka do napełniania oraz rurka wypływowa |  |  |
| Przyrząd oznaczony znakiem CE producenta |  |  |
| Adaptery do rozmiarów gwintów butelek |  |  |
| **INNE** |  |  |
| **Wykonanie zamówienia:** Zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. |  |  |
| **Instrukcja** obsługi w języku polskim |  |  |
| **Gwarancja:** 24 m-ce |  |  |
| **Symbol PKWIU** |  |  |
| **Płatność:** 30 dni od daty otrzymania. |  |  |

**PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO**

……………………………….. ……………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)