1. Stan obecny:
2. Schody wykonane z materiału lastryko, wymiary stopni, podstopnic różnią się od siebie.
3. Wymiary obecne stopni (cm):
4. 108x27, szt. 1;
5. 105x26, szt.1;
6. 105x27,8, szt. 3;
7. 105x26,5, szt. 2;
8. 105x28, szt. 1;
9. 105x27,5, szt. 1.
10. Wymiary obecne podstopnic (cm):
11. 108x8,5, szt. 1;
12. 105x13, szt. 3;
13. 105x14, szt. 5;
14. 105x15, szt. 1.
15. Zamawiający przewiduje montaż:
16. stopni o zbliżonych wymiarach:
17. 108x32x2, w ilości 8 szt.;
18. 112x32x2, w ilości 1 szt.
19. podstopnic o zbliżonych wymiarach:
20. 108x12x2, w ilości 9 szt.;
21. 108x9x2, w ilości 1 szt.
22. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni i podstopnic   
    jest:
23. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana ( czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.