WOA.261.15.2023.BK.11 Rzeszów, 24 kwietnia 2023 r.

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.**

**W związku z pytaniem Wykonawcy otrzymanym w dniu 24 kwietnia 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP wyjaśnia:**

**Pytanie nr 1:**

„Prosimy o szczegółowe informacje odnośnie regałów w archiwum:, wymiary, ilość, jakiego mają być typu (ile regałów przesuwnych i stacjonarnych).”

**Odpowiedź nr 1:**

INFORMACJE O REGAŁACH DO ARCHIWUM:

Regały przesuwne o następujących parametrach technicznych:

        -   wysokość całkowita: 2640 mm

        -   szerokość regału: 700 mm (dwustronny) + 50 mm odbój gumowy

        -   głębokość półek: 2x350 mm

        -   ilość półek w pionie: 6 użytkowych + 1 półka kryjąca

        -   **ilość regałów przesuwnych: 12 szt.**

**(w tym 228 kolumn pojedynczych regałów o wym. 350x1000mm )**

        -   długość półek w regałach: 1000 mm,

        -  ściana działowa: stężenia krzyżowe + tylne listwy zapółkowe

        -   odstępy między półkami: 380 mm

        -   szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami

Regały stacjonarne o następujących parametrach technicznych:

        -   wysokość całkowita: 2640 mm

        -   szerokość regału: 350 mm (jednostronny), 700 mm (dwustronny)

        -   głębokość półek: 350 mm

        -   ilość półek w pionie: 6 użytkowych + 1 półka kryjąca

        -   **ilość regałów stacjonarnych: 6 szt.**

        -   długość półek w regałach: 1000 mm,  800 mm,

        -  ściana działowa: stężenia krzyżowe + tylne listwy zapółkowe

        -   odstępy między półkami: 380 mm

350x1000mm:

1. **Ilość kolumn regałów pojedynczych nieprzesuwnych: 26**

Masa własna jednego regału pojedynczego(1 kolumna): 39,5kg

25x39,5= **1027kg**

350x1000mm:

1. **Ilość regałów podwójnych w rzędzie: 9**

Ilość rzędów regałów podwójnych: 6

Masa własna regału podwójnego na całej długości (900cm)wynosi 720 kg.

6x720= **4320kg**

350x100mm:

1. **Ilość regałów podwójnych w rzędzie: 10**

Ilość rzędów regałów podwójnych: 6

Masa własna regału podwójnego na całej długości (1000cm)wynosi 790 kg.

6x790= **4740kg**

350x800mm:

1. Ilość kolumn regałów pojedynczych nieprzesuwnych: 10

Masa jednego regału pojedynczego(1 kolumna): 31,6kg

10x31,6= **316kg**

**SUMA OBCIĄŻEŃ POSADZKI PRZEZ REGAŁY:**

1027 + 4320 + 4740+316 = **10 403 [kg]**

**ILOŚĆ MB PÓŁEK:**

Obliczenia przyjęte dla długości całkowitej półki.

350X1000 mm

Ilość kolumn regałów w archiwum: 266

Ilość półek w regale(w pionie): 7

Mb półek w regale: 7x1,0m= 7 mb

Mb wszystkich półek w regałach: 7 x 266 = 1862 mb

350X800 mm

Ilość kolumn regałów w archiwum: 10

Ilość półek w regale(w pionie): 7

Mb półek w regale: 7x0,8m= 5,6 mb

Mb wszystkich półek w regałach: 5,6 x 10 = 56 mb

**SUMA MB PÓŁEK:** 1862 + 56 = **1918 mb półek**

**OBCIĄŻENIE REGAŁÓW PAPIEREM:**

Obliczenia przyjęte dla formatu A4 (0,297x0,210m)

350X1000 mm

OBCIĄŻENIE JEDNEJ KOLUMNY REGAŁU 350X1000 mm:

7mb x 0,297m x 0,21m = 0,44 m³ = 440 kg

OBCIĄŻENIE WSZYSTKICH KOLUMN REGAŁÓW 350X1000 mm:

Ilość kolumn: 266

266 X 440 kg = 117 040 kg

350X800 mm

OBCIĄŻENIE JEDNEJ KOLUMNY REGAŁU 350X800 mm:

5,6mb x 0,297m x 0,21m = 0,35 m³ = 350 kg

OBCIĄŻENIE WSZYSTKICH KOLUMN REGAŁÓW 350X800 mm:

Ilość kolumn: 10

10 X 350 kg = 3 500 kg

**SUMA OBCIĄŻEŃ REGAŁÓW PRZEZ PAPIER:**

117 040kg + 3 500kg = 120 540 kg

**SUMA OBCIĄŻEŃ POSADZKI (REGAŁY + PAPIER):**

120 540 kg + 10 403 kg = **130 943 kg**

Pow. posadzki w archiwum: 134,5 m²

**OBCIĄŻENIE POSADZKI NA m²:**

130 943/134,5 m² = **973,6 kg**

Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na pytania pomimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni, przed terminem otwarcia ofert i Zamawiający nie miał takiego obowiązku na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy PZP.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska**

**w Rzeszowie**

**(-)**

**Wojciech Wdowik**