**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej na terenie Obwodu Drogowego w Górce wraz z wymianą uszkodzonych opraw LED oświetlenia zewnętrznego oraz montaż czujnika zmierzchowego oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowego**

**1. Adres:**

Obwód Drogowy w Górce

Górka 26

63-740 Kobylin

**2. Zamawiający:**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie

**3. Zakres zamówienia**

3.1. Poprawa uziemienia rozdzielni głównej.

3.2. Wymiana połączeń w szafie oświetlenia na słupie przy bramie wjazdowej.

3.3. Poprawa połączenia na słupie żelbetonowym na placu manewrowym (poprawa mocowania kabla, wymiana rury osłonowej).

3.4. Wymiana gniazd w pomieszczeniach biurowych na zgodne z przepisami.

3.5. Wymiana opraw LED na placu.

3.6. Montaż zabezpieczenia przepięciowego w rozdzielni głównej.

3.7. Montaż czujnika zmierzchowego lamp oświetlenia zewnętrznego.

**4. Wykonanie robót**

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, sytuacją dotycząca realizacji prac oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Lesznie.

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

* Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem/ zastosowaniem z atestami i aprobatami technicznymi.
* Wszelkie narzędzia, sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do wykonania robót opisanych w niniejszym dokumencie zapewnia Wykonawca.
* Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowalną oraz zasadami BHP.
* Wszelkie powstały odpady, gruz Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt.
* Prace odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

**5. Kontrola jakości:**

5.1. Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

1. Ocenę wizualną wykonywanych prac
2. Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac
3. Zgodność użytych materiałów z zatwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 4
4. Zgodność technologii z OPZ

5.2. W czasie wykonywanych prac strony na bieżąco zgłaszają roboty co do których mają wątpliwości.

5.3. Wykonawca na bieżąco zgłasza prace zanikające celem bieżącej kontroli jakości ich wykonania.

**6. Odbiór i płatność**

6.1. Wykonawca może wystawić fakturę za zrealizowane przez siebie prace wyłącznie po ich całkowitym zakończeniu i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru usługi.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi w terminie ***21*** dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.2. Na wykonanie powyższego zakresu prac zostaje spisana umowa. Wysokość wynagrodzenia nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

6.3. Odbiór prac dokonany będzie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

**7. Rękojmia i Gwarancja**

Rękojmia na wykonawstwo na okres 12 miesięcy

Gwarancja na dostarczone materiały 12 miesięcy.

**8. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.**

Leszno, dnia 15.04.2024 r.

 ............................................

 (pieczęć i podpis Zamawiającego)