## Załącznik nr 2 Formularz wyceny

Proszę wypełnić formularz poprawnymi danymi. Formularz do uzupełnienia elektronicznego.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Informacje i wycena:

Łączne koszty realizacji dostawytrzech sztuk projektorów multimedialnych, trzech kompletów Di-Boxów pasywnych wraz z wykonaniem instalacji i uruchomienia oraz demontażem zainstalowanego sprzętu i oprzyrządowania znajdującego się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa (dalej: „GIP”).

1. Przedmiot wyceny obejmuje:
   1. Demontaż trzech istniejących projektorów multimedialnych wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GIP;
   2. Transport do siedziby GIP, rozładunek, wniesienie;
   3. Instalację wraz z uruchomieniem Sprzętu w siedzibie GIP:
      1. projektorów multimedialnych w sali konferencyjnej nr 036 na parterze, sali konferencyjnego nr 126 i nr 127 na pierwszym piętrze.
      2. Di-Boxów pasywnych w sali konferencyjnej nr 36, nr 126, nr 127.
2. Szczegółowa wycena:

| **Sala 36, 126, 127** | **Liczba sztuk / kompletów** | **Model proponowany** | **Informacje dodatkowe** | **Cena jednostkowa za jedną sztukę / jeden komplet**  **zł z podatkiem VAT** | **Wartość zł z podatkiem VAT (kolumna 2 liczba sztuk x kolumna 5 cena jednostkowa)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| projektor multimedialny:  Epson EB-L730U albo Nec NEC PV710UL, albo Panasonic PT-VMZ71910. | 3 sztuki |  | Dostarczone projektory do sali 36, 126, 127 muszą być tego samego producenta i modelu. |  |  |
| okablowanie sygnałowe do projektorów (od projektora do przyłącza stołowego) z zastosowaniem extendera HDMI>LAN oraz LAN>HDMI | 6 kompletów |  | Długość 25 m każdy z kompletów; |  |  |
| najazdowe zabezpieczenia na kabel podłogowy | 3 komplety |  | Długość 10 m każdy z kompletów; |  |  |
| przyłącze stołowe | 6 sztuk |  | Każde przyłącze stołowe z gniazdem zasilania 230V oraz gniazdem HDMI. |  |  |
| kabel o standardzie HDMI 2.0 (żyły miedziane) | 3 komplety |  | Długość 5 m każdy z kompletów; |  |  |
| kabel audio | 3 komplety |  | - Długość 20 m każdy z kompletów;  - Kabel audio od projektora do Di-Boxa w tym kabel audio od Di-Boxa do miksera. |  |  |
| pasywny Di-Box | 3 komplety |  | Dostarczone komplety Di-Boxów do sali 36, 126, 127 muszą być tego samego producenta i modelu |  |  |
| **Łączny koszt realizacji dostawy z podatkiem VAT**  (=**SUMA** kolumny 6, podana liczbowo, zawiera koszty transportu do siedziby Zmawiającego, rozładunku, wniesienia, instalacji wraz z uruchomieniem Sprzętu oraz demontażu zainstalowanego sprzętu i oprzyrządowania w siedzibie Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty i obciążenia, w tym podatki, cła, gwarancję). | | | | |  |