ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ścianka działowa z drzwiami pomiędzy korytarzem i klatką schodową w budynku

Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Zakres planowanych robót:

1. Budowa ścianki oddzielającej korytarz od kl. schod. o odporności ogniowej EI60

 z płyt gips-karton.

1. Zakup i montaż przeszklonej ścianki al. z drzwiami o odporności ogniowej EI30,

 drzwi o szer. 90cm z klamko-uchwytem, elektrozaczepem, samozamykaczem

1. Instalacja elektronicznej kontroli dostępu przy drzwiach z 20 kartami indywidual.
2. Malowanie farbą emulsyjną wybudowanej ścianki

.