**Osłony twarzy**

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy powinien spełniać wymagania normy EM 166: 2001 (PN-EN 166: 2005) w zakresie:

* + pola widzenia,
  + współczynnika przepuszczania światła,
  + odporności mechanicznej,
  + odporność na zapalenie,
  + ochrony przed rozbryzgami cieczy.

**Gogle**

Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu wraz z obszarem wokół oczu powinien spełniać wymagania normy EM 166: 2001 (PN-EN 166: 2005) w zakresie:

* + pola widzenia,
  + współczynnika przepuszczania światła,
  + odporności mechanicznej,
  + odporność na zapalenie,
  + ochrony przed rozbryzgami cieczy.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych