3002-7.230.157.2023 Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Z**akup i dostawa elektrycznych krzeseł ewakuacyjnych, materacy ewakuacyjnych   
z pokrowcami do montażu z podziałem na zadania:**

**Zadanie I**

**6 sztuk elektrycznych krzeseł ewakuacyjnych**

Minimalne wymogi techniczne Krzesła:

* Regulowany teleskopowy zagłówek / oparcie, paski na talię
* Wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną
* Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie
* Solidny i wygodny uchwyt
* Dzięki specjalnym uchwytom krzesło ewakuacyjne posiada również funkcję przenoszenia osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej możliwości poruszania
* Moc silnika: DC 200W
* Silnik posiada tzw. „sprzęgło” co umożliwia korzystanie z krzesła po wyjęciu/rozładowaniu baterii
* W komplecie instrukcja

Wymiary krzesła złożonego: 1080x242mm

Wymiary krzesła rozłożonego: 1080x1050mm

Bateria: 24V/13.2Ah waga 0,4 kg

Maksymalne obciążenie – min 160kg

Regulowana wysokość uchwytu teleskopowego: 108, 127,146,164 cm

Długość przednich uchwytów teleskopowych: 15, 35 cm

Kąt regulacji gumowych prowadnic 30 °

Konstrukcja: aluminium

1. Przeznaczony do budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych, firm,   
   a także jako sprzęt pomocniczy w karetkach pogotowia i pojazdach ratowniczych.
2. Konstrukcja toru elektrycznego sterowana za pomocą tablicy znajdującej się   
   w uchwycie, z dwoma trybami pracy, pozwalającymi na przeprowadzenie ewakuacji przez jedną osobę.
3. Wysuwana rączka ułatwiająca przenoszenie.
4. Wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości i niezawodności.
5. Składanie.
6. Pasy przytrzymujące.
7. Składane podłokietniki dla użytkownika.
8. Składane uchwyty na oparciu i wysuwane uchwyty w przedniej części na dole, aby ułatwić ratowanie operatorom.
9. Kluczyk do włączania / wyłączania silnika.

**Zadanie II**

**6- sztuk materacy ewakuacyjnych z pokrowcami**

**Minimalne dane techniczne:**

Wysokość:210 cm

Szerokość: 60 cm

Rozmiar gąbki:7 cm

Maksymalne obciążenie minimum 160kg

Paski na głowę oraz podbródek

Mocne rzepy tworzące "kokon" zabezpieczają osobę ewakuowaną przed przesunięciem

Pokrowiec umożliwiający powieszenia materaca na ścianie