Załącznik nr 1

 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................

........................................................................................................................................

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) oraz warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).

Oferowany pojazd musi spełniać wszystkie parametry określone w specyfikacji oraz niżej określone:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO – UŻYTKOWE** | **UWAGI** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| **Lp.** | **Minimalne wymagane warunki techniczne** |  |  |
| 1. | Rok produkcji – 2024 fabrycznie nowy | Należy podać rok  |  |
| 2. | Pojazd z segmentu B lub C | Należy podać wartości: |  |
| 3. | Dostępność pojazdu z finalnym odbiorem do **06.12.2024 r.** |  |  |
| 4. | Pojazd wyposażony w silnik benzynowy cztero cylindrowy o pojemności min. 1300 cm3, mocy nominalnej minimum 140 KM i nominalnym momencie obrotowym minimum 120 Nm, Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy; | Należy podać wartości: |  |
| 5. | Średnie zużycie paliwa [*określone według rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 171, str. 1 z późn. zm.) i innych właściwych przepisów prawa*]: nie więcej niż 6 l/100 km. | Należy podać wartości: |  |
| 6. | Emisja CO2 – nie więcej niż 130 g/km. | Należy podać wartości: |  |
| 7. | Napęd na oś przednią |  |  |
| 8. | Automatyczna skrzynia biegów |  |  |
| 9. | Wymiary pojazdu: | Należy podać wartości: |
|  wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1500 mm i nie większa niż 2200 mm,  |  |  |
|   szerokość pojazdu nie mniejsza niż 1700 mm (bez lusterek bocznych) i nie większa niż 2200mm (z lusterkami) |  |  |
| długość całkowita nie mniejsza niż 4150 mm, |  |  |
| wysokość prześwitu nie mniejsza niż 150 mm |  |  |
| 10. | Nadwozie typu SUV, 5-drzwiowe, przystosowane do przewozu 5 osób |  |  |
| 11. | Masa całkowita pojazdu do 3500 kg, masa własna nie większa niż 2100 kg |  |  |
| 12. | Kolor – biały |  |  |
| **Wyposażenie pojazdu** |  |  |
| 1. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED  |  |  |
| 2. | Światła przednie przeciwmgielne w technologii LED |  |  |
| 3. | Czujnik deszczu |  |  |
| 4. | Klimatyzacja automatyczna |  |  |
| 5. | Radioodtwarzacz z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników, krótka antena  |  |  |
| 6. | Wspomaganie kierownicy |  |  |
| 7. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 2 kluczyki  |  |  |
| 8. | Gniazdo 12V oraz gniazdo USB w kabinie pojazdu |  |  |
| 9. | Lusterka boczne:  |
| czujnikami martwego pola |  |  |
| elektrycznie regulowane |  |  |
| podgrzewane elektrycznie |  |  |
| 10. | Pojazd wyposażony w: |
| poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| poduszki boczne i kurtyny w przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| 11. | Szyba przednia akustyczna i atermiczna,  |  |  |
| 12. | Szyby w drzwiach kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie |  |  |
| 13. | Podgrzewana przednia szyba |  |  |
| 14. | Manualne okna w drzwiach tylnych  |  |  |
| 15. | System ABS |  |  |
| 16.  | Asystent pasa ruchu  |  |  |
| 17. | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
| 18. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |  |
| 19. | Fotel pasażera regulowany, tylna kanapa 3 osobowa dzielona |  |  |
| 20. | Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie w tonacji ciemno szarej lub czarnej |  |  |
| 21. | Wszystkie siedzenia wyposażone w:  |
| zagłówki dla każdego miejsca w samochodzie  |  |  |
| bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. |  |  |
| 22. | Zamykany schowek w desce rozdzielczej |  |  |
| 23. | Układ wspomagający pokonywanie podjazdów |  |  |
| 24. | System multimedialny w języku polskim z kolorowym ekranem dotykowym  |  |  |
| 25. | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| 26. | Kamera cofania  |  |  |
| 27. | Komputer pokładowy w języku polskim |  |  |
| 28. | Światła:  |  |
| czujnik zmierzchu – automatyczne światła |  |  |
| automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania  |  |  |
| 29. | Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach |  |  |
| 30. | Bagażnik nie mniejszy niż 350 litrów | Należy podać wartość: |  |
| 31. | Ogrzewanie i wentylacja samochodowa |  |  |
| 32. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. auto-alarm z blokadą zapłonu) |  |  |
| 33. | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  |  |  |
| 34. | Komplet dywaników gumowych podłogowych w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej  |  |  |
| 35. | Zestaw podręcznych narzędzi będących na wyposażeniu fabrycznym pojazdu |  |  |
| 36. | Apteczka  |  |  |
| 37. | Gaśnica proszkowa o masie nie mniejszej niż 1 kg |  |  |
| 38. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 39. | Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia |  |  |
| 40. | Komplet kół nie mniejszy niż 17” na oponach letnich na felgach aluminiowych |  |  |
| 41. | Komplet kół nie mniejszy niż 16” na oponach zimowych na felgach stalowych |  |  |
| 42. | Koło zapasowe pełnowymiarowe umieszczone w dedykowanej zabudowie pojazdu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gwarancja** *(termin liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy)* | **UWAGI** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| **Lp.** |  |  |  |
| 1. | Podstawowa gwarancja –  *minimum 3 lata*  |  |  |
| 2. | Korozja powierzchni/wady powłoki lakierniczej (bez limitu kilometrów) –  *minimum 3 lata*  |  |  |
| 3. | Perforacja korozyjna elementów nadwozia (bez limitu kilometrów) –  *minimum 12 lat* |  |  |
| **Serwis** |  |  |
| 1. | Siedziba serwisu gwarancyjnego samochodu będącego przedmiotem zamówienia znajduje się na terenie Polski w odległości do 75 km od siedziby Zamawiającego. Odległość mierzona będzie za pomocą <https://www.google.pl/maps> w ustawieniu polegającym na wyznaczeniu trasy dla auta osobowego (należy przyjąć najkrótszą z proponowanych tras). | Podać odległość i adres |  |
| **Dodatkowe wymagania** |  |  |
| 1. | Wraz z pojazdem dostarczyć:1. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
 |  |  |

|  |
| --- |
| **RAZEM wycena samochodu marki:……………………………………. Cena brutto …………………………………………..** |

**UWAGA !:**

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” **(lub TAK / NIE)** , zaś w przypadku żądania podania wartości, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.