**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział nr 6 –** dostawa **pompy podciśnieniowej z regulacją** (liczba szt.: 1 szt.)do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia.

Producent (marka)

model

rok produkcji**:** nie wcześniej niż 2020 r, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane |
|  | Wydajność przy swobodnym przepływie | nie mniejsza niż: 19 L/min | Należy podać |
|  | Zakres regulacji podciśnienia | co najmniej: od 0,1 do 0,85 bar | Należy podać |
|  | Ciśnienie bezwzględne 150 mbar | wymagane |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | wymagane |  |
|  | Ciężar podyktowany organizacją stanowiska pracy | nie więcej niż: 4,2 kg | Należy podać |
|  | Wymiary podyktowane organizacją stanowiska pracy | nie więcej niż: 260x360x350 mm | Należy podać |
|  | Głośność | nie więcej niż: 43 dB | Należy podać |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, drukowane, dostarczone razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

data podpisania formularza

(pieczątka imienna i podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy