***Załącznik nr 1*** *do ogłoszenia o sprzedaży nr 2/2020*

**DANE TECHNICZNIE POJAZDU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Informacje ogólne:** | |  |
| Marka: | **MERCEDES-BENZ** |
| Model: | **VIANO** |
| Wersja: | **639/2** |
| Oznaczenie producenta: | **LAA31305N** |
| Wersja nadwozia: | **W639** |
| Kolor nadwozia: | **FLINTGRAU (LA1 7368)** |
| Rok produkcji: | **2010** |
| Ilość poprzednich właścicieli: | **0** |
| **B. Informacje techniczne:** | |  |
| Ilość cylindrów: | **4** |
| Pojemność silnika w cm³: | **2143** |
| Moc silnika w KM/KW: | **163/120** |
| Moment obrotowy w Nm: | **3800** |
| Długość pojazdu w mm: | **5008** |
| Wysokość pojazdu w mm: | **1875** |
| Dopuszczalna masa całkowita w kg: | **3050** |
| Masa własna pojazdu w kg: | **OD 2186 DO 2355** |
| Dopuszczalna ładowność w kg: | **OD 695 DO 864** |
| Rodzaj paliwa: | **DIESEL** |
| Klasa emisji spalin: | **EURO 5** |
| Skrzynia biegów: | **MANUALNA** |
| Rozkład miejsc (z kierowcą): | **1 + 1 + 3 + 3** |
| Przebieg na dzień 17.11.2020: | **170.910 KM** |
| **C. Wyposażenie:** | |  |
| Techniczne: | **- ESP**  **- KLIMATYZACJA PÓŁAUTOMATYCZNA Z KANAŁEM DO CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ**  **- AKUMULATOR Z WŁÓKNEM SZKLANYM 12 V/ 95 AH**  **- GENERATOR 14 V/ 180A**  **- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 12 V**  **- ELEKTRYKA DO PRZYCZEPY**  **- SYSTEM PARKTRONIC**  **- SENSOR ŚWIATŁA I DESZCZU**  **- TERMOMETR**  **- ECO START/STOP** |
| Zewnętrzne: | **- KOŁA STALOWE**  **- LUSTERKA BOCZNE STEROWANE I PODGRZEWANE ELEKTRYCZNIE, Z KIERUNKOWSKAZEM**  **- ŚWIATŁA DROGOWE I MIJANIA KSENONOWE Z ASYSTENTEM SKRĘTU**  **- ŚWIATŁA DZIENNIE LED**  **- ADAPTYWNE ŚWIATŁA HAMOWANIA**  **- KLAPA BAGAŻNIKA OTWIERANA DO GÓRY**  **- DRZWI PRZESUWNE PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE**  **- OKNA STAŁE W DRZWIACH PRZESUWNYCH**  **- OKNO BAGAŻNIKA Z WYCIERACZKĄ**  **- PRZYCIEMNIANE SZYBY W CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ**  **- TYLNY I PRZEDNI ZDERZAK W KOLORZE**  **NADWOZIA** |
| Wewnętrzne: | **- LUSTERKO WSTECZNE**  **- PODŚWIETLENIE KOKPITU**  **- PODŚWIETLENIE CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ**  **- BLOKADA OTWIERANIA DRZWI OD WEWNĘTRZ**  **- PODŚWIETLANE LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁONECZNEJ**  **- SCHOWEK W ŚRODKOWEJ KONSOLI**  **- PODSUFITKA I CZĘŚĆ PASAŻERSKA WYŁOŻONA WYKŁADZINĄ**  **- RĄCZKI DO WSIADANIA DO CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ** |

**ZDJĘCIA POJAZDU**





















