**BA-I.215.56.2023** Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 wiat śmietnikowych panelowych na konstrukcji stalowej. Zamawiający przewiduje następujący zakres robót:

1. Obowiązkową Wizję lokalną w celu wytypowania rozwiązań m.in. montażu wiat.
2. wykonanie projektu koncepcyjnego i sytuacyjnego z uwzględnieniem drogi ewakuacyjnej z budynku
3. Demontaż istniejących blokad parkingowych
4. Rozbiórka nawierzchni w celu właściwego przygotowania podłoża
5. Montaż 2 wiat zgodnie ze specyfikacją
6. Ponowne ułożenie zdemontowanego podłoża wraz z ew. uzupełnieniem materiałów.
7. Ustawienie pojemników na śmieci w zamontowanych wiatach.
8. Wykonanie i przekazanieZamawiającemu dokumentacji powykonawczej

:zakres prac:

* Dostawa i montaż 2 wiat śmietnikowych, panelowych o wymiarach min.1,5- x 6 m każda.
* konstrukcja lekka, malowana proszkowo - kolor grafit RAL7016
* ściany poszyte panelami z blachy powlekanej, w tym samym kolorze
* konstrukcja i ściany wiat odporne na zmienne warunki atmosferyczne panujące w Polsce oraz zabezpieczona antykorozyjne
* każda z wiat będzie zabudowana z trzech stron, tj. 2 boki 1,5 i 1 bok 6 m i jednostronnie otwarta, nie zamykana
* wiaty będą ustawione równolegle do budynku MS, przy czym otwartą ścianą w stronę budynku a zabudowaną długą ścianą w kierunku wylotu ul. Św. Teresy
* wiaty będą zadaszone pochyłym dachem (jednospadowym) o spadku ok 15% w kierunku ul. Św Teresy i pokryte powlekaną blachą trapezową gr. 0,5 mm,
* Konstrukcja wsporcza dachu wg technologii zaproponowanej przez wykonawcę
* zakotwiczenie dachu wg technologii zaproponowanej przez wykonawcę

Pozostałe wymagania:

* wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznej wiaty,
* przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca stosować będzie wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333.),
* wykonawca zobowiązany jest do okazania „Deklaracji właściwości użytkowych” dla wbudowanych materiałów.
* Wiaty wykonawca ustawi dokładnie w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Wstępna, przybliżona lokalizacja wiat została uwzględniona na rys. sytuacyjnym – załącznik do niniejszego opisu.
* Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.
* Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy od momentu przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany.
* Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi wykonawca. Przynajmniej na czas prac w miejscu montażu Wykonawca musi mieć ważną polisę OC na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
* Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić niezakłóconą pracę urzędu jak również zabezpieczyć mir okolicznych domostw. Roboty generujące hałas należy ograniczyć do minimum i wykonywać po godz. 16:15 i/lub w dniach wolnych od pracy.

**Termin wykonania:** zgodnie z ofertą, jednak nie dłuższy niż 25 dni od daty zawarcia umowy

Załącznik:

1. Rzut sytuacyjny kompleksu budynków MS z naniesioną lokalizacją wiaty.