WPN.261.5.2024.EK.5 Rzeszów, 30 lipca 2024 r.

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawcy i zmiana SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).– dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn.: „**Zakup zabezpieczeń i sprzętu przeciwko szkodom wyrządzanym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową”**

W związku z pytaniami Wykonawcy otrzymanymi w dniu 27 lipca 2024 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„**części 1**

proszę o informację, czy elektryzator postępowania musi posiadać dolną skrzynkę na akumulator zintegrowaną z elektryzatorem, aby zabezpieczała akumulator przed wpływem warunków atmosferycznych - deszczu, śniegu ? Brak takiego rozwiązania może skracać czas pracy akumulatora.”

**Odpowiedź nr 1:**

Skrzynka na akumulator nie jest wymagana dla zestawów pastuchów elektrycznych wskazanych w Części 1.

Pytanie nr 2:

**„część 4**

jak ma być zamontowana taśma do siatki i na jakiej wysokość ?

Proszę też o podanie parametrów taśmy, czy ma przewodzić prąd ?”

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wskazuje parametry taśmy: wzmocniona o podwyższonej wytrzymałości; długości 600 mb, szerokości 20 mm, oporności i wytrzymałości na rozerwanie, 0,5 Ohm/m i min. 90 kg. Montaż taśmy zostanie ustalony na miejscu, indywidulnie z użytkownikiem, dlatego nie wskazuje się wymagań w zakresie montażu taśmy do siatki.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

1. Rozdziału I ust. 3 i 4 SOPZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 3. Część nr 3 — Zakup i dostawa 5 km fladr.

4. Część nr 4 – Zakup i dostawa 1 zestawu siatki elektrycznej z taśmą elektryczną.”

1. Rozdziału III ust. 5 SOPZ, który otrzymuje brzmienie:

„5. Zestaw siatki elektrycznej z taśmą elektryczną o następujących parametrach:

1) wysokość: 145 cm,

2) 12 rolek siatki po 50 m długości (jeden zestaw łącznie 600 m),

3) ilość linii poziomych: min. 8 przewodów, w tym min. 7 przewodzących prąd,

4) 15 wytrzymałych słupków na warunki atmosferyczne,

5) maksymalnie wzmocniona linia górna i dolna,

6) elektryzator skrzynkowy min. 5 J +/- 10% z baterią solarną z regulatorem napięcia min. 20 W,

7) akcesoria przyłączeniowe,

8) taśma wzmocniona o podwyższonej wytrzymałości; długości 600 mb, szerokości 20 mm, oporność i wytrzymałość na rozerwanie, 0,5 Ohm/m i min. 90 kg.”

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 i 5 ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert **jest 7 sierpnia 2024** r. godz. 9.00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest **7 sierpnia 2024 r**. godz. 10.00 i zważywszy na powyższe Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez modyfikację:

1. Rozdziału XVIII ust. 2 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia   
**7 sierpnia 2024 r., do godz. 09:00**.”

1. Rozdziału XIX ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 sierpnia 2024 r., o godzinie 10:00**.”

1. Rozdziału XV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
**5 września 2024 r.”**

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zmodyfikowany załącznik zostanie dołączony w osobnym pliku.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska**

**w Rzeszowie**

**(-)**

**Wojciech Wdowik**