*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**wykonanie napraw oraz jednorazowego przeglądu i czynności konserwacyjnych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych czynności w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie.**

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

1. *Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne:*
	1. Przegląd grodzi przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy **ul.** **Nowogrodzkiej 1/3/5** w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:
2. Umieszczenie znaku z napisem: „Brama ppoż. Nie zastawiać”.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. **Żurawiej 4a**:
3. Uzupełnienie szybek i kluczyków do przycisków ROP.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy **ul. Brackiej 4 (klatka K1)**:
4. Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru (SSP) znajdującego się w budynku przy **ul. Brackiej 4 (klatka K2)**:
5. Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH znajdującego się w budynku A przy **ul. Nowogrodzkiej 1/3/5** w Warszawie:
6. Diagnoza usterek szafy DSO,
7. Zaprogramowanie szafy DSO,
8. Wymiana głośników (po naprawie wzmacniaczy i innych uszkodzonych elementów szafy DSO).
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku A przy **ul. Nowogrodzkiej 1/3/5** w Warszawie:
9. Wymiana akumulatorów Alarmguard CJ12-1.3 – 2szt.,
10. Wymiana zamka w drzwiczkach centrali oddymiania,
11. Oznakowanie przycisku na piętrze +7 piktogramem „uruchamianie oddymiania”,
12. Uzupełnienie oznakowania przycisków na piętrze +1 piktogramem: „Uruchamianie oddymiania”.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku B przy **ul. Nowogrodzkiej 1/3/5** w Warszawie:
13. Uzupełnienie brakującego oznakowania przycisków oddymiania.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych (SO) w budynku przy **ul. Żurawiej 4a** w Warszawie:
14. Oznakowanie 2 szt. ręcznych przycisków oddymiania na „niskiej” klatce schodowej na poziomie parteru i piętra +1. Znak „uruchamianie oddymiania” – 2 szt.,
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy **ul. Nowogrodzkiej 1/3/5** w Warszawie:
15. Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach,
16. Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. nie blokować” w brakujących miejscach.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy **ul. Żurawiej 4a** w Warszawie:
17. Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach.
	1. Jednorazowy przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynku przy **ul. Brackiej 4 (K1)** w Warszawie:
18. Oznakowanie drzwi piktogramem „Drzwi ppoż. zamykać” w brakujących miejscach.

*2.**Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu raport z podjętych działań, składających* *się na przedmiot umowy w następujących formach, formatach i liczbach:*

1) w formie papierowej - 2 egz. każdego z raportów,

2) w formie elektronicznej na płycie CD-1 egz.; pliki na płycie będą w formacie edytowalnym DOC (Word), XLS (Excel) - jeśli będą, oraz w formacie PDF.