|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj budynku** | **Nowe budynki** | **Budynki poddawane rozbudowie, nadbudowie, przebudowie albo remontowi**, w ramach których: 1) działania związane z m.in. rozbudową, nadbudową, przebudową albo remontem, obejmują infrastrukturę elektryczną budynku lub parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu; 2) koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku3) koszt instalacji punktów ładowania i infrastruktury technicznej nie przekraczają 10% całkowitego kosztu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy albo remontu. | **Istniejące budynki** |
| Niemieszkalne > 5 stanowisk postojowych  | Niemieszkalne biurowe > 5 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 3 stanowiska postojowe | Niemieszkalne > 5 stanowisk postojowych  | Niemieszkalne biurowe > 5 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 3 stanowiska postojowe | Niemieszkalne > 20 stanowisk postojowych **w terminie do 1 stycznia 2027 r.\*\*\***  | Instytucji publicznej, **w terminie do 1 stycznia 2033 r.**  |
| Punkty ładowania  | **min. 1 punkt ładowania na każde 5 stanowisk**  | **min. 1 punkt ładowania na każde 2** **stanowiska**  | **min. 1 punktu ładowania** | **min. 1 punktu ładowania na każde 5 stanowisk**  | **min. 1 punktu ładowania na każde 2** **stanowiska**  |  | **min. 1 punkt ładowania na każde 10 stanowisk** postojowych lub |  |
| Okablowanie oraz infrastruktura kanałowa | **min. 50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \*  | **min. 50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \* | **min. 50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \* | **min. 50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \* | **min. 50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \* | **min**. **50 % stanowisk postojowych** wraz z infrastrukturą kanałową dla pozostałych stanowisk \* | **infrastrukturę kanałową dla min. 50% stanowisk postojowych** | **min. 50 % stanowisk postojowych**  |
| Miejsca parkingowe dla rowerów | miejsca parkingowe dla rowerów \*\*  | miejsca parkingowe dla rowerów \*\* | min. 2 miejsca parkingowe dla rowerów dla każdego lokalu mieszkalnego | miejsca parkingowe dla rowerów \*\* | miejsca parkingowe dla rowerów \*\* | min. 2 miejsca parkingowe dla rowerów dla każdego lokalu mieszkalnego | miejsca parkingowe dla rowerów \*\* |  |

\* stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, rowerów z napędem elektrycznym i innych pojazdów kategorii L

\*\* w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% średniej liczby użytkowników budynku, z uwzględnieniem powierzchni dla rowerów o większych wymiarach niż standardowe

\*\*\*w budynkach w których do 28 maja 2024 r. zrealizowano wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), termin określa się na dzień 1 stycznia 2029 r.