|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Lp.**  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **1.** | **Typ samochodu:**osobowy |
| **2.** | **Wymiary samochodu:**1. rozstaw osi min. 2 600 mm do 3000 mmb) długość min. 4 000 mm do 4760 mm

c) szerokość do 2 200 mm |
| **3.** | **Liczba drzwi:**5 lub więcej  |
| **4.** | **Liczba miejsc:**5 lub więcej |
| **5.** | **Silnik:**diesel |
| **6.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**Od 1 200 cm3 do 1999 cm3 |
| **7.** | **Moc silnika (KM):**100 KM lub wyższa |
| **8.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**tak |
| **9.** | **Skrzynia biegów:**1. manualna 5 biegów lub więcej
 |
| **10.** | **Systemy wspomagania:**1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
2. ESP (system stabilizacji toru jazdy)
3. ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)

*lub równoważne* |
| **11.** | **Lusterka zewnętrzne:**1. elektrycznie sterowane
2. podgrzewane
 |
| **12.** | **Fotel kierowcy:**1. regulowany na wysokość
2. regulowany na odcinku lędźwiowym
 |
| **13.** | **Poduszki powietrzne:**dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) |
| **14.** | **Przednie zagłówki:**dwa zagłówki z regulacją wysokości  |
| **15.** | **Centralny zamek:**zdalnie sterowany pilotem |
| **16.** | **Zabezpieczenia i blokady:** auto alarm lub immobilisier (blokada przeciw uruchomieniowa) |
| **17.** | **Klimatyzacja:** automatyczna lub manualna |
| **18.** | **Komputer pokładowy:**tak |
| **19.** | **Bagażnik:**pojemność bagażnika do siedzeń od 580 dm3 do 1050 dm3 |
| **20.** | **Radioodtwarzacz:**fabryczny |
| **21.** | **Dywaniki:**gumowe (komplet) lub welurowe |
| **22.** | **Gniazdo zasilania:**moc nie mniejsza niż 12 V (wbudowane w tylnej części przestrzeni bagażowej ) |
| **23.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):**16 cali lub większe |
| **24.** | **Opony letnie (komplet):**1. 16 cali lub większe
2. klasa średnia
 |
| **25.** | **Koło zapasowe dojazdowe lub zestaw naprawczy (klucz do kół i podnośnik)**tak |
| **26.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**1. gaśnica
2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
3. apteczka
 |
| **27.** | **Gwarancja na lakier:**minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu  |
| **28.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**minimum 10 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) |
| **29.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**Minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (lub 100 000 kilometrów) |