|  |  |
| --- | --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | |
| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **1.** | **Typ samochodu:**  osobowy |
| **2.** | **Wymiary samochodu:**   1. rozstaw osi min. 2 600 mm do 3000 mm b) długość min. 4 000 mm do 4760 mm   c) szerokość do 2 200 mm |
| **3.** | **Liczba drzwi:**  5 lub więcej |
| **4.** | **Liczba miejsc:**  5 lub więcej |
| **5.** | **Silnik:**  diesel |
| **6.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**  Od 1 200 cm3 do 1999 cm3 |
| **7.** | **Moc silnika (KM):**  100 KM lub wyższa |
| **8.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**  tak |
| **9.** | **Skrzynia biegów:**   1. manualna 5 biegów lub więcej |
| **10.** | **Systemy wspomagania:**   1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) 2. ESP (system stabilizacji toru jazdy) 3. ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)   *lub równoważne* |
| **11.** | **Lusterka zewnętrzne:**   1. elektrycznie sterowane 2. podgrzewane |
| **12.** | **Fotel kierowcy:**   1. regulowany na wysokość 2. regulowany na odcinku lędźwiowym |
| **13.** | **Poduszki powietrzne:**  dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) |
| **14.** | **Przednie zagłówki:**  dwa zagłówki z regulacją wysokości |
| **15.** | **Centralny zamek:**  zdalnie sterowany pilotem |
| **16.** | **Zabezpieczenia i blokady:** auto alarm lub immobilisier (blokada przeciw uruchomieniowa) |
| **17.** | **Klimatyzacja:**  automatyczna lub manualna |
| **18.** | **Komputer pokładowy:**  tak |
| **19.** | **Bagażnik:**  pojemność bagażnika do siedzeń od 580 dm3 do 1050 dm3 |
| **20.** | **Radioodtwarzacz:**  fabryczny |
| **21.** | **Dywaniki:**  gumowe (komplet) lub welurowe |
| **22.** | **Gniazdo zasilania:**  moc nie mniejsza niż 12 V  (wbudowane w tylnej części przestrzeni bagażowej ) |
| **23.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):**  16 cali lub większe |
| **24.** | **Opony letnie (komplet):**   1. 16 cali lub większe 2. klasa średnia |
| **25.** | **Koło zapasowe dojazdowe lub zestaw naprawczy (klucz do kół i podnośnik)**  tak |
| **26.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**   1. gaśnica 2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe 3. apteczka |
| **27.** | **Gwarancja na lakier:**  minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu |
| **28.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**  minimum 10 lat od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) |
| **29.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**  Minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu  (lub 100 000 kilometrów) |