**Załącznik nr 4**

**do zapytania ofertowego**

**S.270.2.2.2022**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Wykaz oferowanego sprzętu**

1. **…………………………….. (należy wpisać nazwę, model)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | | Spełnia/ nie spełnia parametry |
| Rozmiar panelu/rozdzielczość | 10.1” / 1 024 x 600 |  |
| Pamięć systemu | 8 192 MB |  |
| Dysk twardy systemu | 256 GB (standard) |  |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |  |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |  |
| Automatyczny podajnik dok. | 100 oryginałów; A6–A3; RADF |  |
| Żywotność tonera | Do 28 000 stron (czerń)  Do 28 000 stron (CMY) |  |
| Żywotność jednostki obrazowania | Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)  Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) |  |
| Pojemność wejściowa papieru | 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2 (kasety)  1x150 arkuszy (podajnik boczny) |  |
| Szafka pod urządzenie | Oryginalna, wyprodukowana przez producenta urządzenia |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | | Spełnia/ nie spełnia parametry |
| Rozdzielczość druku | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |  |
| Szybkość drukowania A4 (mono/kolor) | 25/25 str./min |  |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | | Spełnia/ nie spełnia parametry |
| Technologia obrazowania | Laserowa |  |
| Technologia tonera | Polimeryzowany toner |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) | 25/25 str./min |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania A3(mono/kolor) | 15/15 str./min |  |
| Prędkość w trybie autoduplex dla A4 (mono/kolor) | 25/25 str./min |  |
| Czas nagrzewania | 11 s w mono; 13 s w kolorze |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 1. 600 dpi |  |

……………………………………………………………..

Podpis wykonawcy