**OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY**

**FIAT PANDA**

1. **Dane techniczne pojazdu:**

1. Marka: FIAT

2. Model: Panda

3. Wersja: – 169, -AXB1A,-01D

4. Nr. rejestracyjny – EWI 34RV

5. Numer VIN: ZFA16900001052433

6. Rok produkcji - 2007

7. Ważność badań technicznych – 27.11.2024r.

8. Wskazanie drogomierza na dzień 09.05.2024r. - 207 743 km

9. Dopuszczalna masa całkowita – 1305 kg

10. Masa własna pojazdu – 860 kg

11. Dopuszczalna ładowność – 445 kg

12. Kolor powłoki lakierowej: czerwona

13. Liczba miejsc – 5

14. Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / przedni(4x2) / manualna

15. Pojemność/moc silnika – 1242 cm3

16. Rodzaj paliwa – PB

1. **Wyposażenie:**

Nazwa elementu wyposażenia:

1. Koło zapasowe
2. Dodatkowy komplet kół letnich
3. Pasy bezpieczeństwa przednie bez regulacji
4. Poduszka powietrzna kierowcy
5. Poduszka powietrzna pasażera
6. Światła z regulacją kąta pochylenia
7. Tapicerka drzwi z tworzywa
8. Wspomaganie układu kierowniczego
9. Wykładzina podłogowa gumowa
10. Zagłówki foteli regulowane szt.: 2
11. **Stan techniczny pojazdu**

NADWOZIE – szkielet i poszycia zewnętrzne

1. Błotnik przedni lewy – ogniska korozji
2. Błotnik przedni prawy – odkształcony, ogniska korozji
3. Drzwi przednie lewe – ogniska korozji
4. Drzwi przednie prawe – ogniska korozji
5. Drzwi tylne – ogniska korozji
6. Bok prawy i lewy - ogniska korozji w dolnej części
7. Maska przednia – drobne odpryski lakieru
8. Zderzak przedni – odkształcenie plastiku
9. Szyba przednia – bez uwag

NADWOZIE – wyposażenie wewnętrzne

1. Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania
2. Wnętrze przestrzeni – ślady długoletniego użytkowania
3. Tapicerka foteli – do odświeżenia
4. Tapicerka fotela kierowcy – do odświeżenia

ZAWIESZENIE I KOŁA

1. Obręcze wszystkich kół – ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji

UWAGI

1. Układ wydechowy - do wymiany
2. Sprzęgło – zużyta tarcza
3. Przedni pas zderzaka do wymiany
4. Silnik – pracuje prawidłowo, duży pobór oleju
5. Skrzynia biegów – pracuje prawidłowo
6. Układ hamulcowy – hamulec ręczny blokuje się
7. Układ kierowniczy – pracuje prawidłowo
8. Blacharka – ogniska korozji
9. Zamek drzwi do wymiany

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

1. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg odczytano z drogomierza – 207 743 stan na 09.08.2025r.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

z dnia : 12.08.2024r.

|  |
| --- |
| **DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU** |

**Marka:** FIAT **Rok produkcji**: 2007

**Model:** Panda **Nr rejestracyjny**: EWI 34RV

**Wersja:** 169 AXB1A 01D



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |