# Załącznik nr 2

# Sposób realizacji usług: uruchomienie kasety przywoławczej przy bramie NFOŚiGW zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1,1A,3A.

| Pkt | Specyfikacja |
| --- | --- |
| 1. **Terminy wykonywania usług** | |
| 1 | Usługa ma być wykonana w ciągu 10 dni od przekazania jej do realizacji. |
| 1. **Prace do wykonania** | |
| 1. | Demontaż starej kasety przywoławczej |
| 2. | Usunięcie starego kabla ze słupka ogrodzeniowego |
| 3. | Wprowadzenie nowego kabla do słupka ogrodzeniowego |
| 4. | Wytyczenie trasy kablowej |
| 7. | Demontaż kostki brukowej w miejscu wytyczenia trasy kablowej |
| 8. | Wykonanie wykopu |
| 9. | Ułożenie kabla ziemnego 4x2x0,5 w rurze ziemnej fi 16 |
| 10. | Przewiert przez ścianę budynku 1 |
| 11. | Połączenie kładzionego kabla z instalacją wewnętrzną |
| 12. | Podłączenie i pomiary |
| 13. | Montaż nowej Kasety przywoławczej |
| 14. | Uruchomienie systemu |
| 15. | Zasypanie i utwardzenie wykopu |
| 16. | Ułożenie kostki brukowej |
| 1. **Materiały** | |
| 1. | Kaseta przywoławcza |
| 2. | Kabel ziemny 4x2x0,5 |
| 3. | Rura ziemna fi 16 |
| 4. | Komplet materiałów pomocniczych |
| 1. **Narzędzia** | |
| 1. | Szpadel |
| 2. | Łom |
| 3. | Wiertarka udarowa z kompletem długich wierteł |
| 4. | Obcinacze |
| 5. | Prasa do końcówek |
| 6. | Lutownica |
| 7. | Zagęszczarka |

**Uwagi szczególne:**

1. Wszystkie materiały oraz sprzęt również mechaniczny niezbędne do wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie
2. W dniach pracujących od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 16:00 należy zapewnić pracownikom Biura NFOŚiGW swobodny dostęp do korzystania z miejsc postojowych.