**Opis przedmiotu zamówienia:**

Specyfikacja techniczna

Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne, minimalne wyposażenie oraz warunki dostawy i gwarancji na dostawę 1 samochodu osobowego marki Dacia, Skoda, Renault lub Kia.

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego w/g wymaganych parametrów:**
2. fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 r.
3. typ nadwozia SUV, minimum 4 drzwiowy, przystosowany do przewozu 5 osób,
4. rodzaj napędu: 4x4,
5. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2022 poz.988 z późn. zm.) oraz rozporządzeń do tej ustawy,
6. mający homologację, wystawioną zgodnie z art.70d ustawy Prawo o ruchu drogowym,
7. spełniający wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,
8. nieużywany, technicznie sprawny.
9. **Wymagane parametry i wyposażenie samochodu (parametry opisane poniżej należy rozumieć jako optymalne dla Zamawiającego. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych):**
10. silnik benzynowy o mocy min. 150 KM,
11. pojemność skokowa min. 1332 cm3**,**
12. manualna skrzynia biegów,
13. pojemność bagażnika – min. 445 litrów
14. wymiary: min. długość 4341 mm, min. szerokość 1804 mm, min. wysokość

1626 mm,

1. rozstaw osi min. 2674 mm,
2. pojemność zbiornika paliwa minimum 50 litrów,
3. kolor nadwozia: czarny
4. koła i opony : opony standardowe : 215/60 R17, felgi aluminiowe 17’’, obręcze kół ze stopu metali lekkich. Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne
z zaleceniami producenta samochodu. (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż
10 m-cy).,
5. koło zapasowe,
6. przyciemniana tylna i boczna szyba,
7. klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa,
8. dywaniki gumowe z przodu i z tyłu,
9. tapicerka kolor – ciemno szary lub czarny,
10. czujniki parkowania min. tył,

**Plus dodatkowo:**

1. Listwy boczne z montażem,
2. Osłony nadkoli z montażem.