Dąbrówka Leśna, 27 lutego 2023 r.

Zn. Spr.: ZR.771.5.2023

**Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł  
zgodnie z § 4 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych   
w Nadleśnictwie Oborniki**

 **„Nabór wykonawcy na równanie dróg leśnych w 2023 r.”**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Oborniki, w ramach rozpoznania rynku, przedkłada zapytanie ofertowe  
o ilość kilometrów, które Wykonawca wykona (tj. równanie i wałowanie dróg  
leśnych i dojazdów pożarowych wskazanych przez Zamawiającego według potrzeb)   
w ramach umowy za przeznaczoną przez Zamawiającego kwotę 108 000 zł netto.  
Średnią szerokość dróg podlegających równaniu i wałowaniu przyjmuje się jako 4 m.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.
2. Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.
3. Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.
4. Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt formując koronę drogi za pomocą walca.
5. Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje ziemi.
6. Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.
7. Po drugim przejeździe równiarki i walca należy oczyścić powierzchnię drogi z wystających korzeni i innych zanieczyszczeń.
8. **Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć.**
9. W miejscach dużego obniżenia terenu należy dodatkowo wykonać odwodnienie drogi.

**II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

Wykonawca musi wykazać, że:

1. dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
2. wykonał co najmniej dwa zadania (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości powyżej 100 km w każdym zadaniu, w tym zadanie potwierdzające doświadczenie   
   w równaniu i profilowaniu dróg stabilizowanych geowłókniną i/lub geokratą   
   w konstrukcji (dowolna ilość);
3. posiada odpowiednią zdolność techniczną – w dyspozycji 2 równiarki samojezdne oraz 2 walce samojezdne 10 ton.

Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie zaoferowana przez Wykonawcę **ilość kilometrów**, którą wykona w ramach umowy.

Przewidywany termin zakończenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym **1 grudnia 2023 r.**

**III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli  
   wilgotność gruntu pozwoli na właściwą realizację prac.
3. Ocenę wiglotności gruntu i zasadność działania przeprowadzi Wykonawca i Zamwiający po wykonaniu prac na wskazanym przez Zamwiającego odcinku  
   próbnym (dł. ca. 100 m). Odcinek próbny będzie wykonywany każdorazowo  
   na żadanie Zamawiajacego a zwłaszcza wtedy, kiedy istotnie zmienią się  
   warunki atmosferyczne.
4. Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie  
   są właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie  
   czynności równania dróg.
5. Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane  
   przez obie strony.

**IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy);
2. termin płatności;
3. oświadczenie o podatku VAT;
4. wypełniony załącznik nr 2 (oświadczenie);
5. podpisany załącznik nr 3 (RODO);
6. oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do  
   pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie  
   kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt II,   
   lit. a.;
7. oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami  
   (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt II,   
   lit. b-c.

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczątkami należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Oborniki w terminie do **7 marca 2023r**., do godziny **12:00**. Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela Ewelina Jurkiewicz,   
tel.: 667 100 223.

Przygotował/ła:

Ewelina Jurkiewicz  
Specjalista SL ds. retencji wodnej i LKP  
Dział Rozwoju