Rozpoczęcie działalności usługowej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych m.in. w **rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie i rodzaj wentylacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).**

Zakład świadczący usługi kosmetyczne/fryzjerskie powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

Pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.

W zakładzie należy wyodrębnić:

* pomieszczenia, w których są **świadczone usługi** wyposażone w odpowiednie sprzęty (np. myjka fryzjerska, łóżka kosmetyczne, stoliki do manicure), meble i urządzenia dostosowane do rodzaju świadczonych usług,
* w pomieszczeniu usługowym należy posiadać się **umywalkę do mycia** rąk doposażoną w podajniki na ręczniki jednorazowe oraz dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne oraz **zlewozmywak** do mycia sprzętów i sporządzania preparatów. Dopuszczamy również zlew dwukomorowy z opisanymi komorami – jedna komora do mycia narzędzi, druga do rąk,
* szatnię/poczekalnię lub wydzielone miejsce np. sofa + wieszak,
* pomieszczenia lub jedno wspólne pomieszczenie sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w gabinecie (wc + umywalka, doposażona w podajniki na ręczniki oraz mydło),
* pomieszczenie lub wydzielone miejsce do przechowywania środków czystości oraz sprzętu porządkowego,
* miejsca na czystą i brudną bieliznę,
* miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady,
* pomieszczenie socjalne (wyposaża się w zlew, stół i krzesła do spożywania posiłków),
* w przypadku gabinetów jednostanowiskowych nie musi być pomieszczenia socjalnego.

**Dodatkowo:**

* ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, należy pokryć nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych (kafelki, panele szklane, odpowiednia farba),
* ściany i posadzki w wc również powinny być pokryte materiałem trwałym, odpornym na wilgoć i środki chemiczne i dezynfekcyjne np. płytki ceramiczne,
* gabinet powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody - **wodę należy zbadać w akredytowanym laboratorium niezależnie czy jest to woda z wodociągu czy z własnego ujęcia,**
* gabinet powinien być doświetlony w sposób naturalny (okna, witryny), okna powinny być otwierane/uchylne,
* ogrzewanie lokalu - elektryczne, jednostką klimatyzacyjną, gaz, paliwo stałe,
* wysokość pomieszczeń powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m (jeśli w pomieszczeniu przebywa nie więcej niż 4 osoby),
* w przypadku, kiedy w pomieszczeniu pracy przeznaczonego na pobyt stały lub czasowy jest więcej niż 4 osoby wówczas minimalna wysokość tego pomieszczenia powinna mieć 3,0 m,
* jeśli lokal znajduje się w zagłębieniu lub wówczas należy otrzymać zgodę na odstępstwo z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu,
* gabinet/salon musi być wentylowany – wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną,
* do gabinetu powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda lub instaluje się urządzenia służące do podgrzewania wody.

Na stanie w gabinecie należy posiadać płyny do dezynfekcji – osobny do dłoni, osobny do powierzchni. Wszelkie powierzchnie takie jak blaty, biurka, szafki powinny posiadać powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości (bez pęknięć, naruszeń) oraz być odporne na działanie środków do dezynfekcji. Fotele fryzjerskie, łóżka kosmetyczne czy sofy/fotele w poczekalni powinny być wykonane z materiałów gładkich typu ekoskóra (odporne na zabrudzenia, odporne na wilgoć i działanie środków czyszczących itp.).

Jeśli w gabinecie będą prowadzone usługi np. makijaż permanentny wówczas należy posiadać umowę na odbiór i utylizację odpadów medycznych i na stanie małą lodówkę do przechowywania igieł.

Należy w widocznym miejscu umieścić grafiki mówiące o zakazie palenia papierosów zwykłych i elektronicznych w kolorystyce ustanowionej przez ustawodawcę.

Posiadać badania dopuszczające do pracy od lekarza medycyny pracy jak również posiadać opisane procedury dotyczące swojej pracy.

Należy systematycznie prowadzić dokumentację dotyczącą sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku (lub/i posiadać do wglądu umowę na sterylizację narzędzi). Umowa wymagana jest w momencie, kiedy narzędzia sterylizowane są poza gabinetem.