**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BOR01.2302.1.2024.TG**

…………………………….………

**Pieczęć Oferenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres siedziby Oferenta:** | **Pozostałe dane:** |
| …………………………………………………  …………………………………………………  …………………………………………………  ………………………………………………… | REGON ............................................................................  NIP....................................................................................  Nr faksu do korespondencji ..............................................  Nr tel. ...............................................................................  e-mail .............................................................................. |

**Formularz Ofertowy**

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe BOR01.2302.1.2024.TG na sprzedaż i dostawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, składamy ofertę według poniższej Specyfikacji:

**Część 1 – Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.**

**Tabela 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis moduł kopiarki** | **Minimalne wymagane parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Kopiowanie w skali szarości | Wymagany minimum 256 poziomów | TAK/NIE\* |
| 2 | Kopiowanie w kolorze | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 3 | Kopiowanie wielokrotne (zakres) | Nie mniej niż 1-9999 | TAK/NIE\* |
| 4 | Rodzaj systemu kopiowania | Laserowy elektrostatyczny | TAK/NIE\* |
| 5 | Powiększenie | 25-400% co 0,1%, automatyczny zoom | TAK/NIE\* |
| 6 | Prędkość druku/kopiowania format A4 jednostronnie | Nie mniej niż 45 stron na minutę | TAK/NIE\* |
| 7 | Prędkość druku/kopiowania format A3 jednostronnie | Nie mniej niż 22 stron na minutę | TAK/NIE\* |
| 8 | Prędkość druku/kopiowania format A4 duplex | Nie mniej niż 45 stron na minutę | TAK/NIE\* |
| 9 | Czas oczekiwania na pierwszą stronę druku/kopiowania mono | Nie więcej niż 3,8/5,0 sekund (mono/kolor) | TAK/NIE\* |
| 10 | Czas nagrzewania urządzenia | Nie więcej niż 16/19 sekund (mono/kolor) | TAK/NIE\* |
| 11 | Format oryginałów | Nie mniej niż A5 - A3 | TAK/NIE\* |
| 12 | Rozdzielczość kopiowania | do 600 x 600 dpi wymagana | TAK/NIE\* |
| 13 | Skalowanie | Nie mniej niż 25 – 400 % (z krokiem maksimum co 1%) oraz zdefiniowane skalowanie | TAK/NIE\* |
| 14 | Funkcje kopiowania | Wymagane:  Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, wydruk testowy (drukowany i ekranowy), wydruk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej, zapamiętywanie ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, stemplowanie, znaki wodne, ochrona kopii | TAK/NIE\* |
| 15 | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Wymagany minimum 300 arkuszy (50 g/m2 do 210 g/m2) | TAK/NIE\* |
| 16 | Podajnik ręczny | Wymagany, minimum 150 arkuszy (52-300 g/m2) | TAK/NIE\* |
| 17 | Dupleks | Wymagany jednoprzebiegowy (dualny), format nie mniej niż A5-A3 | TAK/NIE\* |
| 18 | Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Standard: nie mniej niż 40 000 arkuszy | TAK/NIE\* |
| 19 | Wydajność sekcji obrazowania | Nie mniej niż 240 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) | TAK/NIE\* |
| CMY do 155 000/100 000 stron (bęben/wywoływacz) | TAK/NIE\* |
| 20 | Wydajność tonera | Nie mniej niż 240 000 stron (mono/kolor) | TAK/NIE\* |
| 21 | Ilość podajników papieru A4/A3 | 2 | TAK/NIE\* |
| 22 | Pojemność podajników | Nie mniej niż 500 arkuszy (52–256 g/m) |  |
| **Lp.** | **Opis moduł drukarki** | **Minimalne parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Druk w skali szarości | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 2 | Druk w kolorze | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 3 | Druk z sieci | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 4 | Rozdzielczość druku | Nie mniej niż 1800 x 600 dpi lub 1200 x 1200 dpi | TAK/NIE\* |
| 5 | Język opisu strony | Wymagany: PCL 6 i PostScript 3; XPS | TAK/NIE\* |
| 6 | Wpierane systemy operacyjne, dostępność sterowników | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019;Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux | TAK/NIE\* |
| 7 | Interfejsy | 100-Base-T/**1000-Base-T Ethernet**; USB min. 2.0 | TAK/NIE\* |
| 8 | Pamięć RAM urządzenia | Nie mniej niż 8 GB | TAK/NIE\* |
| 9 | Dysk urządzenia HDD | SSD nie mniej niż 256 GB | TAK/NIE\* |
| 10 | Obsługiwane protokoły sieciowe | Wymagany: TCP/IP (IPv4 / IPv6); 802.1x ;SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); BonjourTCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP | TAK/NIE\* |
| 11 | Maksymalne obciążenie miesięczne | Nie mniej 200 000 arkuszy | TAK/NIE\* |
| 12 | Dupleks | Wymagany, jednoprzebiegowy (dualny), automatyczny format nie mniej niż A5-A3 | TAK/NIE\* |
| 13 | Bezpośredni wydruk plików | ESP, TIFF, XPS, JPEG, PDF, szyfrowanych PDF DOC/X, XLS/X, PPT/X | TAK/NIE\* |
| **Lp.** | **Opis modułu skanera** | **Minimalne parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Skanowanie w skali szarości | Wymagane | TAK/NIE\* |
| 2 | Skanowanie w kolorze | Wymagane | TAK/NIE\* |
| 3 | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 4 | Podajnik ręczny | Wymagany, minimum 150 arkuszy (52-300 g/m2) | TAK/NIE\* |
| 5 | Prędkość skanera | Nie mniej niż 280 stron na minutę (mono/kolor) przy 200 dpi | TAK/NIE\* |
| 6 | Prędkość skanera w dupleksie | Nie mniej niż 140 stron na minutę (mono/kolor) przy 200 dpi | TAK/NIE\* |
| 7 | Rozdzielczość skanera | Nie mniej niż 600 x 600 dpi | TAK/NIE\* |
| 8 | Formaty skanowane | Nie mniej niż A5-A3 | TAK/NIE\* |
| 9 | Dupleks | Wymagany, jednoprzebiegowy (dualny), automatyczny format nie mniej niż A5-A3 | TAK/NIE\* |
| 10 | Tryb skanowania | Wymagany:   * Skanowanie sieciowe TWAIN * Skanowanie do SMB/LAN * Skanowanie do FTP * Skanowanie do USB * Skanowanie do WebDAV * Skanowanie do DPWS * Skanowanie do SPWS * Skanowanie do URL * Skan do Email (z uwierzytelnianiem dla protokołu SMTP z szyfrowaniem TLS), * Skanowanie na adres e-mail użytkownika uwierzytelnionego na urządzeniu (bez potrzeby ręcznego wprowadzania) * Skanowanie do skrzynki (na wbudowany w urządzenie dysk HDD) * Obsługa LDAP   Możliwość ograniczenia wysyłania skanowanych dokumentów tylko do wskazanej przez zamawiającego domeny | TAK/NIE\* |
| 11 | Format plików | PDF, PDF kompaktowy, Compact PDFskompresowany PDF, PDF szyfrowany, XPS, Compact XPS, **JPG**, TIFFXPS; skompresowany XPS; PPTX; możliwy do przeszukiwania DOCX/XLSX/PPTX | TAK/NIE\* |
| **Lp.** | **Opis interfejsu urządzenia** | **Minimalne parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Obsługa urządzenia | Wielofunkcyjny ekran dotykowy urządzenia min 10,1’’ / rozdzielczość 1024 x 600,  Przeglądarka WWW, Oprogramowanie dedykowane do zarządzania | TAK/NIE\* |
| 2 | Ekran urządzenia | Wymagany: dotykowy, wielofunkcyjny, kolorowy | TAK/NIE\* |
| 3 | Język interfejsu | Wymagany: Polski | TAK/NIE\* |
| 4 | Funkcje Ekranu | Wymagany: Możliwość definiowania indywidualnych widoków dla użytkowników | TAK/NIE\* |
| 5 | Klawisze funkcyjne | Wymagane podstawowe (typu: start, reset, stop, itp.) | TAK/NIE\* |
| **Lp.** | **Opis pozostałych parametrów** | **Minimalne parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Zasilanie | Wymagane 220-240 V | TAK/NIE\* |
| 2 | Waga (bez podstawy) | Nie więcej niż 100 kg | TAK/NIE\* |
| 3 | Wymiary suma: szer. + gł. + wys. (bez podstawy) | Nie więcej niż 2m, +/- 15% | TAK/NIE\* |
| 4 | Posadowienie | Podstawa na kołach ze schowkiem na papier | TAK/NIE\* |
| 5 | Uchwyty | Wymagane 4 sztuki do przenoszenia urządzenia | TAK/NIE\* |
| **Lp.** | **Opis zabezpieczeń** | **Minimalne parametry techniczne:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Czytnik kart zbliżeniowych | Wymagany | TAK/NIE\* |
| 2 | Dostęp do urządzenia | Autoryzacja Kartami zbliżeniowymi oraz Microsoft Active Directory (AD) | TAK/NIE\* |
| 3 | Rodzaj Autoryzacji | Karty zbliżeniowe MIFARE | TAK/NIE\* |
| 4 | Konta użytkowników | Wymagana obsługa Microsoft Active Directory (AD) | TAK/NIE\* |
| 5 | Liczba obsługiwanych kont | Nie mniej niż 2000 | TAK/NIE\* |
| 6 | Definiowanie funkcji dostępnych dla użytkownika | Wymagane | TAK/NIE\* |
| 7 | Bezpieczeństwo: | Wymagane:   * Autoryzacja użytkownika * Zapis autoryzacji * Wydruk poufny * Nadpisywanie dysku twardego * Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) * Automatyczne czyszczenie danych pamięci, napędów * Szyfrowanie danych drukujących użytkowników, * Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3, TLS1.0/1.1/1.2, IPSec, Obsługa IEEE 802.1x | TAK/NIE\* |
| **Lp.** | **Opis serwisu** | **Minimalne parametry:** | Parametry oferowane  **(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje:**  **TAK lub NIE oraz uzupełniania dane jeśli to wymagane**) |
| 1 | Czasy reakcji serwisu / kwalifikacje personelu | 1h na potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (email na wskazane adresy klienta) ewentualnie ustalenie terminu wizyty. | TAK/NIE\* |
| 8h na przyjazd serwisu w dniach roboczych do każdej z wskazanych lokalizacji. | TAK/NIE\* |
| Wykonawca powinien dysponować co najmniej 3 pracownikami serwisu w siedzibie/oddziale obsługującym teren woj. dolnośląskiego, posiadających uprawnienia do obsługi oferowanych modeli urządzeń, wydane przez producenta tych urządzeń. | TAK/NIE\* |
| Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 pracownikami posiadającymi certyfikat wydany przez producenta sprzętu/oprogramowania potwierdzający odbycie szkoleń z instalacji i administracji oferowanego rozwiązania. | TAK/NIE\* |

\* niewłaściwe skreślić

**za cenę:**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa**  **netto (zł)** | **Liczba**  **(szt.)** | **Cena netto (zł)** | **Podatek VAT** | | **Cena brutto (zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(%)** | **(zł)** |
| *[a]* | *[b]* | *[c]* | *[d]* | *[e]=[c]×[d]* | *[f]* | *[g]=[e]×[f]* | *[h]=[e]+[g]* |
| *1* | Urządzenie wielofunkcyjne fabrycznie nowe:  Nazwa Producenta …………………………………………………………………………………….  Model ………………………..  O parametrach technicznych wg Tabeli nr 1 |  | *2* |  |  |  |  |

**wartość oferty netto**: …………………………………… (słownie: …………………………… 00/100)

**wartość oferty brutto**: ………………………………….. (słownie: …………………………….00/100)

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni
4. Wszelkie poniesione koszty za przygotowanie oferty ponosi Oferent
5. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące.
6. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
7. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie określonym w rozdziale IV Zapytania ofertowego.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podać części zamówienia oraz firmę podwykonawców)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

1Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy)*

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) *str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35)*

**\***\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)