**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia**

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Białowieży.

1. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień**

CPV – 09135100-5 – Olej opałowy

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**
2. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiornika kotłowni olejowej Zamawiającego w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Białowieży przy ul. Krzyże 36, 17-230 Białowieża.
3. Dostawy będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
4. Czas wykonania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez osobę upoważnioną. Osoba ta zostanie wskazana w § 2 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy.
7. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w przewidywanych ilościach jednorazowych ok. 1 500 – 2 500 l w zależności od stopnia napełnienia zbiornika. Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być każdorazowo potwierdzona przez Zamawiającego.
9. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego w szacowanej ilości 4 000,00 litrów[[1]](#footnote-1).
10. Wielkość zamówienia może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz ceny dostarczanego oleju opałowego.
11. **Warunki udziału w postępowaniu**

Wykonawca musi posiadać koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

1. **Specyfikacja techniczna**

Dostarczanym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) ,,Przetwory naftowe. Oleje Opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

|  |  |
| --- | --- |
| gęstość w temp. 15oC | max. 860 |
| wartość opałowa | min. 42,6 |
| temp. zapłonu | min. 56oC |
| zawartość siarki | max. 0,10 % |
| lepkość kinematyczna w temp. 20oC | max. 6,00 |
| zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 |
| zawartość wody | max. 200 |
| barwa | czerwona[[2]](#footnote-2) |

1. **Sposób realizacji dostaw**

Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 728 ze zm.) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 643 ze zm.) wyposażonym w końcówkę wlewową z zalegalizowanym odmierzaczem w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temp. referencyjnej 15oC. Urządzenia powinny posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar.

1. **Kontrola jakości**

Zamawiający wymaga, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju opałowego. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju opałowego, Wykonawca pokryje koszty napraw.

1. **Obmiar i odbiór dostaw**

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego, mierzony według aparatury pomiarowej cysterny w temp. nalewu. Podstawą do odbioru i akceptacji dostarczonego oleju jest wydruk z aparatury pomiarowej cysterny.

1. **Podstawa płatności**

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju, marży lub upustu zadeklarowanego przez Wykonawcę oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. **W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia w tym m. in. zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki**. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju opałowego oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, według której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy według wzoru:

gdzie:

CWykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy (PLN),

CProducenta – cena jednostkowa netto hurtowa Producenta w dniu dostawy (PLN),

MUWykonawcy – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i Formularzu cenowym (%),

IIlość – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy (l).

Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT. Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego. Marża/upust Wykonawcy podana/y w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień 18 października 2024 r. będzie stały w okresie trwania umowy.

1. Podane zużycie oleju jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji umowy olej opałowy będzie zamawiany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1822). [↑](#footnote-ref-2)