**SAT.272.2.2023.AC** **Załącznik nr.2.5**

**Szczegółowy opis wymagań/parametrów technicznych**

**Chłodziarka farmaceutyczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnienie warunków**TAK/NIE\*** |
| 1. | Zasilanie elektryczne – 220-240V |  |
| 2. | Pojemność w litrach 1200 - 1400 |  |
| 3. | Wymiary w mmWysokość – 1900-2000 Szerokość – 1400-1500Głębokość – 700-800 |  |
| 4. | Waga w kg 200-300 |  |
| 5. | Półki 6-8 szt. |  |
| 6. | Obciążenie półki w kg 50 - 70 |  |
| 7. | Zakres temperatur od + 20C do + 80C |  |
| 8. | Rodzaj drzwi - pełne, podwójne, niezależnie otwierane |  |
| 9. | Typ blokady zamka drzwi - zamek z dwoma kluczami |  |
| 10. | Wyświetlacz temperatury - zewnętrzny cyfrowy |  |
| 11. | Alarmy - przekroczenia wartości niskiej/wysokiej temperatury,otwartych drzwi |  |
| 12. | Odszranianie - automatyczne |  |

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*