**Uzupełnienie przedmiarów robót do ogłoszenia na zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach hal produkcyjnych i budynku administracyjnym w Trzeciewcu 40 gm. Dobrcz.**

1. Rozbiórka ścian wewnętrznych wykonanych z płyt

warstwowych grub. 10 cm. elementy ścienne do

odzyskania ( przekazać inwestorowi ) m2 = 176,40

1. Wykonanie fundamentów żelbetowych z betonu B – 25

- Wiertarko-frezarka WFM - 100 N m3 = 8,10

- Wiertarka promieniowa szt. 2,0 m3 = 4,52

- Frezarka bramowa VB m3 = 61,00

- Tokarka Romi C-620 – tylko otwory technologiczne

3. Wykonanie fundamentów pod maszyny i urządzenia z betonu B - 25

- Stanowisko do prób traka FTAA-60 m3 = 38,40

- Prasa pozioma m3 = 17,65

- Stanowiska do montażu traków DTRB-63 m3 = 13,02

Rysunki do wglądu w siedzibie FOD lub elektronicznie