**Zawartość pliku SHP**

Plik w formacie SHP powinien zawierać wszystkie obiekty odzwierciedlające stanowiska na obszarze prowadzonych badań (w przypadku badań AZP – całego obszaru AZP). Dane przestrzenne w formacie SHP powinny być pozyskiwane w układzie PUWG 1992. Geometria stanowisk powinna mieć sprawdzoną i poprawioną topologię. Nazwą pliku powinien być numer obszaru AZP (np. 34-78).

**Plik zawiera następujące pola:**

ID

NR\_EWIDENC – aktualny numer ewidencyjny (obszar AZP/numer na obszarze)

OBSZAR\_AZP – numer obszaru AZP;

STAN\_NA\_OB – numer stanowiska na obszarze (niewypełniane, jeżeli stanowisko w numerze ewidencyjnym ma inny numer obszaru niż wynikający ze skalibrowanej ogólnopolskiej siatki AZP dostępnej pod adresami: <http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/> i https://usluga.zabytek.gov.pl/AZP/service.svc/get );

NR\_ST\_MIEJ – numer stanowiska w miejscowości;

MIEJSC - w polu należy wprowadzić nazwę miejscowości wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

ID\_PRNG – w polu należy wstawić identyfikator miejscowości z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;

DAW\_NAZWA – dawna, dotychczasowa nazwa stanowiska (nazwa miejscowości według dawnego podziału administracyjnego i numer w miejscowości)

WOJ\_NAZWA – w polu należy wprowadzić nazwę województwa wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

WOJ\_TERYT – w polu należy wstawić dwucyfrowy identyfikator TERYT województwa;

POW\_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę powiatu wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

POW\_TERYT – w polu należy wstawić czterocyfrowy identyfikator TERYT powiatu;

GM\_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę gminy wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

GM\_TERYT – w polu należy wstawić siedmiocyfrowy identyfikator TERYT gminy;

DATA\_BADAN – data rozpoznania terenowego na stanowisku;

NR\_REJ\_ZAB – numer rejestru zabytków (jeśli stanowisko objęte jest tą formą ochrony); o ile zabytek został już przepisany do księgi C rejestru, należy podać związany z nią numer;

LOKALIZ – pole związane jest z systemem znaków graficznych, za pomocą których stanowiska oznaczane są na mapie (por. *Instrukcja*, s. 12-13). Należy wpisać jedną z następujących opcji, odpowiadającą symbolowi, którym oznaczono stanowisko:

* **nieustalona** (odpowiada punktowi wyświetlanemu jako trójkąt równoramienny bez wewnętrznego wypełnienia, oznaczającemu nieruchomy zabytek archeologiczny znany z kwerendy, o nieustalonej uprzednio lokalizacji, obecnie również negatywnie zweryfikowany);
* **zasięg nieznany** (odpowiada punktowi wyświetlanemu jako wypełniony trójkąt równoramienny, który oznacza zabytek znany o ustalonej lokalizacji, lecz o nieznanym zasięgu bądź zweryfikowany negatywnie);
* **zasięg** (odpowiada strefie obwiedzionej linią oznaczającej nieruchomy zabytek archeologiczny).

Aktualne dane Państwowego Rejestru Granic zawierające identyfikatory TERYT (jpt\_kod\_je) dostępne są na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg

Aktualne dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych zawierające identyfikatory miejscowości (id\_prng) dostępne są na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych-prng

Wzór pliku SHP stanowi załącznik numer 4 do *Wytycznych*.