Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odtworzeniowa 18 sztuk okien na parterze zabytkowego budynku, demontaż i montaż istniejących parapetów zewnętrznych oraz obróbka uszkodzonych glifów zewnętrznych i wewnętrznych zaprawą tynkarską jak też wymiana odtworzeniowa 3 par drzwi zewnętrznych do budynku.
2. Stolarka okienna będąca przedmiotem zamówienia wykonana będzie w następującym standardzie:
3. fabrycznie nowe okna polskie z lufcikiem, skrzydła wewnętrze z pojedynczą szybą otwierane do środka budynku, skrzydła zewnętrzne z pojedynczą szybą, otwierane za zewnątrz budynku,
4. okna rozwierne bez funkcji uchyłu,
5. drewno sosna,
6. impregnowane metodą kąpieli w roztworze,
7. malowane dwukrotnie przy użyciu farb akrylowych firmy Sigma, kolor ral 9001,
8. wszystkie okna wyposażone w klamki standard kolor biały i plastikowe osłonki na zawiasy kolor biały,
9. szklenie na silikon przyszybowy, kolor biały,
10. pakiety szybowe pojedyncze szkło 4mm,
11. okucia-zawiasy palcowe firmy TKZ, zasuwnica firmy ROTO lub równoważne,
12. uszczelka z powłoką teflonową kolor biały,
13. listwa przymykowa montowana tylko od strony zewnętrznej okna,
14. szprosy drewniane, ozdobnie frezowane (odtworzeniowe wg szprosu zastosowanego na istniejącym w budynku),
15. w skrzydle okiennym wewnętrznym i zewnętrznym wykonany będzie lufcik.
16. Wzór okien, podział szprosów, wygląd, strony otwierania, konstrukcja okna będzie odtworzeniowa wg istniejącego okna
17. Stolarka drzwiowa będąca przedmiotem zamówienia wykonana będzie w następującym standardzie:

1.fabrycznie nowe drzwi drewniane jednoramowe otwierane na zewnątrz, odtworzeniowe

2.drewno sosna,

3.ościeznice drewniane stylizowane na wzór istniejących do wymienianych skrzydeł drzwiowych

4.skrzydła drzwiowe drewniane jednoskrzydłowe z dostawką otwieraną na zewnątrz fabrycznie wykończone na wzór istniejących.

**UWAGA:**

Budynek, w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia, jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem A-42-223, objętym ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego też realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności, z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora przy tego typu robotach budowlanych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej musi mieć charakter odtworzeniowy, stąd zalecane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.