**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa motopomp, węży tłocznych oraz ssawnych
do motopomp:

**Część I - 7 sztuk motopomp pływających**

* wydajność: minimum 1200 l/min
* wysokość podnoszenia: nie mniejsza jak 30 m słupa wody
* minimalna głębokość ssania: 15 mm
* moc: minimum 3,2 KW
* pojemność zbiornika: minimum 1,80 l
* waga: nie większa jak 29 kg
* średnica króćcy przyłączeniowych: 3 cale

**Część II - 6 sztuk motopomp o wydajności minimum 1000 l/min**

* woda półszlamowa lub szlamowa
* wydajność: minimum 1000l/min
* max. wys. podnoszenia: minimum 23 m
* max. wys. ssania: 8 m
* średnica króćcy przyłączeniowych: 3 cale
* moc max. silnika: nie mniej jak 4,8 KM
* długość: nie więcej jak 530 mm
* szerokość: nie więcej jak 460 mm
* wysokość: nie więcej jak 570 mm
* zbiornik paliwa: minimum 2,7 l
* masa: nie więcej jak 65 kg

**Część III - 26 sztuk węży tłocznych 75/20 m z atestem**

**Część IV - 9 sztuk węży ssawnych PCV 110/2,5 m**

**Część V - 12 sztuk węży ssawnych PCV 75/2,5 m**

Wszystkie węże zostaną dostarczone z zamontowanymi odpowiednimi łącznikami.

Do wszystkich urządzeń zostaną dostarczone instrukcje obsługi w języku polskim.

Na w/w sprzęt sprzedający udzieli gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

**Termin realizacji:** do 29 listopada 2024 r.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**(-)**

 **Grzegorz Lonc**

 **Zastępca Dyrektora Wydziału**

**Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**