Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby**

**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez****Wykonawcę** |
| **1.** | **Typ samochodu:**osobowy | **Typ samochodu:** |
| **2.** | **Wymiary samochodu:**1. rozstaw osi min. 2 600 mm do 3000 mmb) długość min. 4 000 mm do 4750 mm

c) szerokość do 2 200 mmPodane wartości maksymalne uwarunkowane są wymiarem garażu | **Wymiary samochodu:** |
| **3.** | **Liczba drzwi:**5-drzwiowy  | **Liczba drzwi:** |
| **4.** | **Liczba miejsc:**5 | **Liczba miejsc:** |
| **5.** | **Silnik:**Benzynowy lub hybrydowy | **Silnik:** |
| **6.** | **Lakier:**metalizowany lub zwykły | **Lakier:** |
| **7.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**Od 1 000 cm3 do 1999 cm3 | **Pojemność skokowa silnika (cm³):** |
| **8.** | **Moc silnika (KM):**110 KM lub wyższa | **Moc silnika (KM):** |
| **9.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **10.** | **Skrzynia biegów:**1. manualna (6 biegów) lub automatyczna
 | **Skrzynia biegów:** |
| **11.** | **Systemy wspomagania:**1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
2. ESP (system stabilizacji toru jazdy)
3. ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)

*lub równoważne* | **Systemy wspomagania:** |
| **12.** | **Hamulce tarczowe:**przedniej osi  | **Hamulce tarczowe:** |
| **13.** | **Lusterka zewnętrzne:**1. elektrycznie sterowane
2. podgrzewane
 | **Lusterka zewnętrzne:** |
| **14.** | **Szyby boczne:**1. elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
2. wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem
 | **Szyby boczne:** |
| **15.** | **Fotel kierowcy:**1. regulowany na wysokość
2. regulowany na odcinku lędźwiowym
 | **Fotel kierowcy:** |
| **16.** | **Regulacja kolumny kierownicy:**dwie płaszczyzny (odległość i wysokość) | **Regulacja kolumny kierownicy:** |
| **17.** | **Poduszki powietrzne:**1. dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
2. dla kierowcy (chroniące kolana)
 | **Poduszki powietrzne:** |
| **18.** | **Pasy bezpieczeństwa:**trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | **Pasy bezpieczeństwa:** |
| **19.** | **Przednie zagłówki:**dwa zagłówki z regulacją wysokości i kąta pochylenia | **Przednie zagłówki:** |
| **20.** | **Tylne zagłówki:**trzy zagłówki z regulacją wysokości  | **Tylne zagłówki:** |
| **21.** | **Podłokietnik:**podłokietnik przedni  | **Podłokietnik:** |
| **24.** | **Centralny zamek:**zdalnie sterowany pilotem | **Centralny zamek:** |
| **23.** | **Zabezpieczenia i blokady:**1. auto alarm

b) immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa) | **Zabezpieczenia i blokady:** |
| **24.** | **Klimatyzacja:** 1. automatyczna
 | **Klimatyzacja:**  |
| **25.** | **Przednie światła przeciwmgielne:**tak | **Przednie światła przeciwmgielne:** |
| **26.** | **Komputer pokładowy:**tak | **Komputer pokładowy:** |
| **27.** | **Czujniki parkowania:**co najmniej z tyłu | **Czujniki parkowania:** |
| **28.** | **Bagażnik:**1. pojemność bagażnika do siedzeń od 450 dm3 do 1050 dm3
 | **Bagażnik:** |
| **29.** | **Radioodtwarzacz:**fabryczny | **Radioodtwarzacz:** |
| **30.** | **Dywaniki:**1. gumowe (komplet) lub welurowe
 | **Dywaniki:** |
| **31.** | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:**tak | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:** |
| **32.** | **Gniazdo zasilania:**moc 12 V (wbudowane w tylnej części przestrzeni bagażowej ) | **Gniazdo zasilania:** |
| **33.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):**16 cali lub większe | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):** |
| **34.** | **Opony letnie (komplet):**1. 16 cali lub większe
2. klasa średnia
 | **Opony letnie (komplet):** |
| **35.** | **Opony zimowe (komplet):**1. 16 cali lub większe
2. klasa średnia
 | **Opony zimowe (komplet):** |
| **36.** | **Koło zapasowe dojazdowe:**tak | **Koło zapasowe dojazdowe:** |
| **37.** | **Zestaw naprawczy do kół:**1. klucz do kół
2. podnośnik
 | **Zestaw naprawczy do kół:** |
| **38.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**1. gaśnica
2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
3. apteczka
 | **Dodatkowe wyposażenie bhp:** |
| **39.** | **Gwarancja na lakier:**3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na lakier:** |
| **40.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**6 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na perforację nadwozia:** |
| **41.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**3 lata od dnia odbioru samochodu (lub 100 000 kilometrów) | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** |
| **42** | **Pakiet serwisowy**obejmujący co najmniej bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez okres min. 4 lat | **Pakiet serwisowy:** |
| **43** | **Pakiet ubezpieczenia** OC, AC z opcją Assistence, NNW przez okres min.12 miesięcy od daty rejestracji | **Pakiet ubezpieczenia:** |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)