Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby**

**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego   
   w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego   
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne   
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia   
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry wymagane** | | |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez**  **Wykonawcę** |
| **1.** | **Typ samochodu:**  osobowy | **Typ samochodu:** |
| **2.** | **Wymiary samochodu:**   1. rozstaw osi min. 2 600 mm do 3000 mm b) długość min. 4 000 mm do 4750 mm   c) szerokość do 2 200 mm  Podane wartości maksymalne uwarunkowane są wymiarem garażu | **Wymiary samochodu:** |
| **3.** | **Liczba drzwi:**  5-drzwiowy | **Liczba drzwi:** |
| **4.** | **Liczba miejsc:**  5 | **Liczba miejsc:** |
| **5.** | **Silnik:**  Benzynowy lub hybrydowy | **Silnik:** |
| **6.** | **Lakier:**  metalizowany lub zwykły | **Lakier:** |
| **7.** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**  Od 1 000 cm3 do 1999 cm3 | **Pojemność skokowa silnika (cm³):** |
| **8.** | **Moc silnika (KM):**  110 KM lub wyższa | **Moc silnika (KM):** |
| **9.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**  tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **10.** | **Skrzynia biegów:**   1. manualna (6 biegów) lub automatyczna | **Skrzynia biegów:** |
| **11.** | **Systemy wspomagania:**   1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) 2. ESP (system stabilizacji toru jazdy) 3. ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania)   *lub równoważne* | **Systemy wspomagania:** |
| **12.** | **Hamulce tarczowe:**  przedniej osi | **Hamulce tarczowe:** |
| **13.** | **Lusterka zewnętrzne:**   1. elektrycznie sterowane 2. podgrzewane | **Lusterka zewnętrzne:** |
| **14.** | **Szyby boczne:**   1. elektrycznie sterowane z przodu  i z tyłu 2. wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem | **Szyby boczne:** |
| **15.** | **Fotel kierowcy:**   1. regulowany na wysokość 2. regulowany na odcinku lędźwiowym | **Fotel kierowcy:** |
| **16.** | **Regulacja kolumny kierownicy:**  dwie płaszczyzny (odległość i wysokość) | **Regulacja kolumny kierownicy:** |
| **17.** | **Poduszki powietrzne:**   1. dla kierowcy i pasażera (czołowe  i boczne) 2. dla kierowcy (chroniące kolana) | **Poduszki powietrzne:** |
| **18.** | **Pasy bezpieczeństwa:**  trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  z przodu i z tyłu | **Pasy bezpieczeństwa:** |
| **19.** | **Przednie zagłówki:**  dwa zagłówki z regulacją wysokości  i kąta pochylenia | **Przednie zagłówki:** |
| **20.** | **Tylne zagłówki:**  trzy zagłówki z regulacją wysokości | **Tylne zagłówki:** |
| **21.** | **Podłokietnik:**  podłokietnik przedni | **Podłokietnik:** |
| **24.** | **Centralny zamek:**  zdalnie sterowany pilotem | **Centralny zamek:** |
| **23.** | **Zabezpieczenia i blokady:**   1. auto alarm   b) immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa) | **Zabezpieczenia i blokady:** |
| **24.** | **Klimatyzacja:**   1. automatyczna | **Klimatyzacja:** |
| **25.** | **Przednie światła przeciwmgielne:**  tak | **Przednie światła przeciwmgielne:** |
| **26.** | **Komputer pokładowy:**  tak | **Komputer pokładowy:** |
| **27.** | **Czujniki parkowania:**  co najmniej z tyłu | **Czujniki parkowania:** |
| **28.** | **Bagażnik:**   1. pojemność bagażnika do siedzeń od 450 dm3 do 1050 dm3 | **Bagażnik:** |
| **29.** | **Radioodtwarzacz:**  fabryczny | **Radioodtwarzacz:** |
| **30.** | **Dywaniki:**   1. gumowe (komplet) lub welurowe | **Dywaniki:** |
| **31.** | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:**  tak | **Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:** |
| **32.** | **Gniazdo zasilania:**  moc 12 V  (wbudowane w tylnej części przestrzeni bagażowej ) | **Gniazdo zasilania:** |
| **33.** | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):**  16 cali lub większe | **Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):** |
| **34.** | **Opony letnie (komplet):**   1. 16 cali lub większe 2. klasa średnia | **Opony letnie (komplet):** |
| **35.** | **Opony zimowe (komplet):**   1. 16 cali lub większe 2. klasa średnia | **Opony zimowe (komplet):** |
| **36.** | **Koło zapasowe dojazdowe:**  tak | **Koło zapasowe dojazdowe:** |
| **37.** | **Zestaw naprawczy do kół:**   1. klucz do kół 2. podnośnik | **Zestaw naprawczy do kół:** |
| **38.** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**   1. gaśnica 2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe 3. apteczka | **Dodatkowe wyposażenie bhp:** |
| **39.** | **Gwarancja na lakier:**  3 lata od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na lakier:** |
| **40.** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**  6 lat od dnia odbioru samochodu  (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na perforację nadwozia:** |
| **41.** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**  3 lata od dnia odbioru samochodu  (lub 100 000 kilometrów) | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** |
| **42** | **Pakiet serwisowy**  obejmujący co najmniej bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez okres min. 4 lat | **Pakiet serwisowy:** |
| **43** | **Pakiet ubezpieczenia**  OC, AC z opcją Assistence, NNW przez okres min.12 miesięcy od daty rejestracji | **Pakiet ubezpieczenia:** |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)