**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykładzina w 3 typach, tj.:**

**Wykładzina typ A - charakterystyka techniczna:**

* producent: Belakos Carpets
* typ wykładziny: Splendid 0480
* kolorystyka: 73; 77
* klasyfikacja palności: Efl-s1
* wysokość runa: 10 mm
* wysokość całkowita: 12 mm
* waga runa: 1350 g / m2
* waga całkowita: 2265 g / m2
* gęstość tuft: 170.000 / m2
* klasa użytkowa: 23
* inne: antyelektrostatyczność

**Wykładzina typ B - charakterystyka techniczna:**

* producent: Brintons Agnella
* typ wykładziny: Woven Axminster - Qiuck Weave - 7 Row
* kolorystyka: white / grey frost / shale / mid charcoal
* klasyfikacja palności: Cfl-s1
* wysokość runa: 6,6 mm
* wysokość całkowita: 9,3 mm
* waga runa: 1023 g / m2
* waga całkowita: 1718 g / m2
* gęstość tuft: 762 / dm2
* klasa użytkowa: 23 / 32
* inne: antyelektrostatyczność

**Wykładzina typ C - charakterystyka techniczna:**

* producent: Lano Carpet Solutions
* typ wykładziny: twist, 100% SmartStand Triexta
* kolorystyka: YHO.841 lub YHO.850
* klasyfikacja palności: Cfl-s1
* wysokość runa: 9,5 mm
* wysokość całkowita: 11,5 mm
* waga runa: 1860 g / m2
* waga całkowita: 2850 g / m2
* gęstość tuft: 189120 / m2
* klasa użytkowa: 33
* inne: antyelektrostatyczność

**Charakterystyka zamówienia:**

* wykładzina typu A, sformatowana i wykończona w formie dywanu z borderem, kolorystyka: wypełnienie - 73, border - 77 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; zgrzewanie łączeniowe bryt;; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:
  + 4,50 x 6,60 m - 2 szt.,
  + 4,80 x 3,20 m - 2 szt.,
* wykładzina typu A, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: 77 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt;; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:
  + 1,20 x 1,40 m - 1 szt.,
  + 1,10 x 2,00 m - 1 szt.,
  + 1,00 x 7,40 m - 1 szt.,
* wykładzina typu A w ilości 11,20 m2, kolorystyka: 77 (w tym: demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny; montaż wykładziny klejem lateksowym; wykonanie i montaż klejem lateksowym cokołów dywanowych wraz ich obszyciem krawędziowym),
* wykładzina typu B, sformatowana i wykończona w formie dywanu (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:
  + 3,25 x 6,00 m - 1 szt.,
  + 3,80 x 6,00 m - 1 szt.,
* wykładzina typu C, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: YHO.841 lub YHO.850 (w tym: wywinięcie brzegów wykładziny wraz z podszyciem i wypełnieniem całej powierzchni wykładziny pianką o grubości 5 mm; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych), w następującym formacie i ilości:
  + 6,00 x 6,00 m - 1 szt.,
  + 3,50 x 2,40 m - 1 szt.,
* wykładzina typu C, sformatowana i wykończona w formie dywanu, kolorystyka: YHO.841 lub YHO.850 (w tym: obszycie krawędziowe wykładziny; ewentualne zgrzewanie łączeniowe bryt; montaż / stabilizacja wykładziny za pomocą taśm silikonowych),   
  w następującym formacie i ilości:
  + 5,76 x 4,70 m - 1 szt.,
  + 3,10 x 3,25 m - 1 szt.,
  + 1,40 x 2,25 m - 1 szt.

Realizacja nastąpi w siedzibie zamawiającego: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Termin realizacji – 30 dni od dnia zawarcia stosownej umowy (na wzorze zamawiającego).

Gwarancja – 24 mc liczone od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń (zarówno na materiały jak i usługę).