Grupa obiektów (Eurotax) samochody osobowe

Producent VOLKSWAGEN

Model/typ/wersja Golf V Variant 07-09, Golf V 1.9 TDI Trendline

Nr rejestracyjny DLU71NU

VIN WVWZZZ1KZ8M303606

# Dane pojazdu

|  |  |
| --- | --- |
| Grupa obiektów (Eurotax) | samochody osobowe |
| Kod EC (Eurotax) | 0070503 |
| Producent | VOLKSWAGEN |
| Model | Golf V Variant 07-09 |
| Typ/wersja | Golf V 1.9 TDI Trendline |
| Rodzaj nadwozia | KOM |
| Liczba drzwi/liczba miejsc | 5/5 |
| Masa własna [kg] | 1361 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1990 |
| Rozstaw osi 1/2 | 2578 |
| Rodzaj silnika | z zapłonem samoczynnym |
| Doładowanie | turbosprężarka z chłodnicą powietrza |
| Układ oczyszczana spalin | KOX |
| Pojemność silnika [ccm] | 1896 |
| Moc silnika [KM/kW] | 105/77 |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Nr rejestracyjny | DLU71NU |
| VIN | WVWZZZ1KZ8M303606 |
| Data 1. rejestracji | 29-10-2007 |
| Data nast. bad. techn. | 26-04-2023 |
| Rok produkcji | 2007 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km] | 105 550 (odczytany)-w ciągłej eksploatacji |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki | niebieski/2-warstwowy metalik |

## Ogumienie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś** | **Koło** | **Producent, typ** | **Rozmiar** | **Zużycie** |
| przednia | prawe | MICHELIN, Alpin 5 | 205/55 16 91T | 35 % |
|  | lewe | MICHELIN, Alpin 5 | 205/55 16 91T | 35 % |
| tylna | prawe | MICHELIN, Alpin 5 | 205/55 16 91T | 35 % |
|  | lewe | MICHELIN, Alpin 5 | 205/55 16 91T | 35 % |

## Wyposażenie standardowe wg Eurotax

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 21. Obrotomierz |
| 2. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania | 22. Oświetlenie bagażnika |
| 3. Airbag 6 sztuk | 23. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód |
| 4. Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy | 24. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe |
| 5. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 25. Popielniczka - przód, tył |
| 6. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 26. Relingi dachowe - czarne |
| 7. Elementy dekoracyjne Microtech na desce rozdzielczej | 27. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 8. Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55 | 28. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 9. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości | 29. Szyby barwione |
| 10. Immobilizer | 30. Tapicerka materiałowa Glow |
| 11. Instalacja radiowa + 4 głośniki | 31. Termometr zewnętrzny |
| 12. Kierownica 3-ramienna | 32. Trzecie światło stop |
| 13. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych | 33. Tylne oparcie składane i dzielone (1/3 do 2/3) |
| 14. Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach | 34. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 15. Klimatyzacja półautomatyczna Climatic | 35. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 16. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 36. Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkościServotronic |
| 17. Lampki do czytania - przód/tył | 37. Wyłącznik poduszki powietrznej |
| 18. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 39. Zapalniczka z przodu |
| 20. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem | 40. Zderzaki w kolorze nadwozia |

## Wyposażenie dealerskie

1. Komputer pokładowy
2. 2.Lakier metalik

3.Radio RCD 300 CD/MP3 + 4 głośniki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr punktu kontroli** | **Kontrolowany element** | **Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]** |
| 1 | Pokrywa przednia | 95 - 115 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | 95 - 115 |
| 3 | Słupek przedni lewy | 95 - 115 |
| 4 | Drzwi przednie lewe | 105 - 155 |
| 5 | Dach | 95 - 115 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | 75 - 85 |
| 7 | Próg lewy | 75 - 85 |
| 8 | Drzwi tylne lewe | 145 - 345 |
| 9 | Błotnik tylny lewy | 95 - 115 |
| 10 | Pokrywa/klapa | 95 - 115 |
| 11 | Błotnik tylny prawy | 95 - 115 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | 95 - 115 |
| 13 | Słupek środkowy prawy | 75 - 85 |
| 14 | Próg prawy | 75 - 85 |
| 15 | Drzwi przednie prawe | 95 - 115 |
| 16 | Słupek przedni prawy | 95 - 115 |
| 17 | Błotnik przedni prawy | 95 - 115 |

## Opis stanu technicznego

**NADWOZIE/Elementy karoserii**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa elementu** | **Opis elementu** | **Rodzaj uszkodzenia** | **Umiejscowienie /****Rozmiar** | **Uwagi** |
| Próg | lew. | odkształcenie, głębokie | w części przedniej | + ogniska korozji |
| Błotnik  | tyln. p. | zarysowanie, głębokie |  |  |

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa elementu** | **Opis elementu** | **Rodzaj uszkodzenia** | **Umiejscowienie /****Rozmiar** | **Uwagi** |
| Zderzak | tyln. | zarysowanie, łagodne | w części prawej |  |

**NADWOZIE/Wnętrze**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa elementu** | **Opis elementu** | **Rodzaj uszkodzenia** | **Umiejscowienie /****Rozmiar** | **Uwagi** |
| Nakładka słupka | tyln. p. | trwałe zabrudzenie, pojedyncze |  | Lewa i prawa strona oraz środek wnęki bagażnika |

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**

**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.** Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).** Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ kierowniczy Stan techniczny układu kierowniczego** Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ hamulcowy Stan układu hamulcowego.** Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator Stan techniczny układu wydechowego.** Nie wnosi się uwag.

## Uwagi ogólne :

**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono dowód rej. poj. .

Książka serwisowa jest.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.