**Załącznik nr 2**

**DOTYCZY: ZP.**2721.12.2021

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 12280 (3410-13650) |  |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,6 (1,0-4,0) |  |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 12620 (3750-15690) |  |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,7 (1,1-4,6) |  |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |  |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 38/33/29/21 |  |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |  |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |  |
| Czynnik chłodniczy | R32 |  |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/195/280 |  |
| Waga jednostki wew. [kg] | 8,4 |  |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/275/553 |  |
| Klasa energ. (chł.) | A++ |  |
| Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |  |
| SEER | 6,4 |  |
| SCOP | 4,1 |  |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 197 |  |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1092 |  |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,11 (0,3-1,5) |  |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,99 (0,4-1,5) |  |
| **INNE** |  |  |
| **Instrukcja** obsługi w języku polskim |  |  |
| **Gwarancja:** 24 m-ce |  |  |
| **Symbol PKWIU** |  |  |
| **Płatność:** 21 dni  |  |  |

**PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO**

……………………………….. ……………………………………………………………

 (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)